;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Урбан M LED-100-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1)(CT-1);50;70;Body_Urban_M : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-100-shb-u50-740-ral7040-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Урбан M LED-100-ШБ_У50 (CT-1);GALAD Урбан M LED-100-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1)(CT-1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18761; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-100-shb-u50-15000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 ;GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18110; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-100-sho-u50-15000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Урбан M LED-100-ШО/У50 ;GALAD Урбан M LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18109; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-120-shb-u50-18000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Урбан M LED-120-ШБ/У50 ;GALAD Урбан M LED-120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18052; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-120-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1)(CT-1);50;70;Body_Urban_M : 5;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-120-shb-u50-740-ral7040-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Урбан M LED-120-ШБ_У50 (CT-1);GALAD Урбан M LED-120-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1)(CT-1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18762; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-120-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 6;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-120-sho-u50-18000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Урбан M LED-120-ШО/У50 ;GALAD Урбан M LED-120-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18053; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-140-ШБ/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 7;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-140-shb-u50-21000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Урбан M LED-140-ШБ/У50 ;GALAD Урбан M LED-140-ШБ/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18054; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-140-ШО/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 8;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-140-sho-u50-21000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Урбан M LED-140-ШО/У50 ;GALAD Урбан M LED-140-ШО/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18055; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 9;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-160-shb-u50-24000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;160;230;GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 ;GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18056; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урбан M LED-160-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);50;70;Body_Urban_M : 10;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урбан LED - это современный футуристичный дизайн для стильного города. Три размера корпуса и система регулировки светового потока светильника в пределах 100 лм позволяет найти решение для любой задачи. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, автоматическое отключение питания, усиленная защита от перегрузок до 10 кВ - все это позволяет значительно упростить эксплуатацию светильника и снизить затраты на обслуживание. Заботясь об экологии, мы сделали светильник, на 98% состоящий из перерабатываемых материалов.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Урбан М LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/urban-m/galad-urban-m-led-160-sho-u50-24000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;420;675;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;160;230;GALAD Урбан M LED-160-ШО/У50 ;GALAD Урбан M LED-160-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1);9,8;GALAD  Урбан М  LED;0,96;1;18057; Лихославльский завод «Светотехника»
