;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Крепление##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Иллюминатор LED-100-Д120-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 1;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;100;230;;GALAD Иллюминатор LED-100-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23346;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-100-Г90.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 2;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;145;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;100;230;;GALAD Иллюминатор LED-100-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23345;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 3;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;100;230;;GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23344;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-100-К30.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 4;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;100;230;;GALAD Иллюминатор LED-100-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23343;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1-LIRA-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 5;отсутствует;Прожектор;лира;2;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;287;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;100;230;;GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;24483;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-150-Д120-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 6;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;150;230;;GALAD Иллюминатор LED-150-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23350;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-150-К30.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 7;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;150;230;;GALAD Иллюминатор LED-150-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23347;Лихославльский завод "Светотехника"
"GALAD Иллюминатор LED-150-Г90.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2)
";50;80;body-illuminator2 : 8;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;145;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;150;230;;"GALAD Иллюминатор LED-150-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)
";7,0;GALAD;0,95;1;23349;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 9;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;150;230;;GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23348;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1-LIRA-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 10;отсутствует;Прожектор;лира;2;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;287;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;150;230;;GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;24487;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-200-Г90.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 11;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;145;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;200;230;;GALAD Иллюминатор LED-200-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23353;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-200-К30.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 12;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;концентрированная;12 лет;не более 6%;140;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;200;230;;GALAD Иллюминатор LED-200-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23351;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 13;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;200;230;;GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23352;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-200-Д120-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 14;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;200;230;;GALAD Иллюминатор LED-200-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23354;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1-LIRA-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 15;отсутствует;Прожектор;лира;2;LED;ЭПРА;глубокая;12 лет;не более 6%;143;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;287;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;200;230;;GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;24491;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 16;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;137;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23358;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-Г90.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 17;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;139;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23357;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-К30.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 18;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;134;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23355;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1-RING-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 19;отсутствует;Прожектор;рым-болт;1;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;137;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;192;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;23356;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1-LIRA-840-RAL9005-TG-AC230-D-X-G2);50;80;body-illuminator2 : 20;отсутствует;Прожектор;лира;2;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;137;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;287;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2);7,0;GALAD;0,95;1;24495;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1-LIRA-840-RAL7040-TG-AC230-D-X-G2) СТ-1;50;80;body-illuminator2 : 21;отсутствует;Прожектор;лира;2;LED;ЭПРА;КСС;12 лет;не более 6%;140;GALAD Иллюминатор G2 LED создан для  освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.;Промышленное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Иллюминатор G2 LED;180;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/illyuminator-gen2/;66;398;398;287;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 15150;250;230;;GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2) СТ-1;7,0;GALAD;0,95;1;24952;Лихославльский завод "Светотехника"
