;Body##OTHER##;Светильник5060##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип крепления##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Маркировка по пыли##OTHER##;Маркировка по газу##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
В3Г-200АМС-СД-20-230-20-О;body-V3G : 1;0;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;1 каб.ввод до М20 монтаж на поворотную скобу;Варианты креплений на трубу , на потолок или стену;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;130;Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±283;В3Г-200АМС-СД;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/582/vzg-200amc-sd-20/;68;130;150;150;168;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;20;230;В3Г-200АМС-СД-20-230-20-О;В3Г-200АМС-СД-20-230-20-О;3,5;GALAD;0,95;1;20767;ООО "Электролуч"
В3Г-200АМС-СД-30-230-20-О;body-V3G : 2;0;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;1 каб.ввод до М20 монтаж на поворотную скобу;Варианты креплений на трубу , на потолок или стену;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;130;Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±284;В3Г-200АМС-СД;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/582/vzg-200amc-sd-30/;68;130;150;150;168;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;30;230;В3Г-200АМС-СД-30-230-20-О;В3Г-200АМС-СД-30-230-20-О;3,5;GALAD;0,95;1;20768;ООО "Электролуч"
В3Г-200АМС-СД-40-230-20-О;body-V3G : 3;0;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;1 каб.ввод до М20 монтаж на поворотную скобу;Варианты креплений на трубу , на потолок или стену;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;128;Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±286;В3Г-200АМС-СД;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/582/vzg-200amc-sd-40/;68;128;150;150;168;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;40;230;В3Г-200АМС-СД-40-230-20-О;В3Г-200АМС-СД-40-230-20-О;3,5;GALAD;0,95;1;20769;ООО "Электролуч"
В3Г-200АМС-СД-50-230-20-О;body-V3G : 4;1;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;1 каб.ввод до М20 монтаж на поворотную скобу;Варианты креплений на трубу , на потолок или стену;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;144;Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±283;В3Г-200АМС-СД;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/582/vzg-200amc-sd-50/;68;144;175;175;215;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;50;230;В3Г-200АМС-СД-50-230-20-О;В3Г-200АМС-СД-50-230-20-О;4,9;GALAD;0,95;1;21107;ООО "Электролуч"
В3Г-200АМС-СД-60-230-20-О;body-V3G : 5;1;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;1 каб.ввод до М20 монтаж на поворотную скобу;Варианты креплений на трубу , на потолок или стену;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;135;Популярные взрывозащищенные светодиодные светильники ВЗГ-200 АМС СД применяются для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±284;В3Г-200АМС-СД;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/582/vzg-200amc-sd-60/;68;135;175;175;215;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;В3Г-200АМС-СД-60-230-20-О;В3Г-200АМС-СД-60-230-20-О;4,9;GALAD;0,95;1;21108;ООО "Электролуч"
