;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD abris M LED-7-Spot10-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 1;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;105;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;105;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-Spot10-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;27114;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-7-Narrow15-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 2;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;124;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;124;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-Narrow15-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28560;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-7-Medium25-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 3;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;114;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;114;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-Medium25-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28558;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-7-Wide60-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 4;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;103;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;103;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-Wide60-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28559;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-7-ExtraWide120-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 5;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-ExtraWide120-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28557;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-7-Ellipse20x45-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 6;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;7;230;GALAD abris M LED-7-Ellipse20x45-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;22840;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Spot10-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 7;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;100;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;100;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Spot10-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28370;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Narrow15-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 8;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;118;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;118;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Narrow15-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28374;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Medium25-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 9;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;109;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;109;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Medium25-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28369;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Wide60-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 10;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;98;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;98;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Wide60-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28378;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-ExtraWide120-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 11;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-ExtraWide120-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28372;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Ellipse20x45-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 12;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;310;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Ellipse20x45-IP66-u1(W_300_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);1,6;GALAD;0,95;1;28375;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Spot10-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 13;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;105;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;105;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Spot10-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28381;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Narrow15-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 14;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;124;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;124;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Narrow15-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28383;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Medium25-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 15;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;114;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;114;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Medium25-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;22841;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Wide60-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 16;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;103;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;103;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Wide60-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;27116;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-ExtraWide120-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 17;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-ExtraWide120-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28385;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-14-Ellipse20x45-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 18;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;14;230;GALAD abris M LED-14-Ellipse20x45-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28373;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Spot10-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 19;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;100;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;100;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Spot10-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28371;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Narrow15-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 20;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;118;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;118;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Narrow15-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28379;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Medium25-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 21;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;109;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;109;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Medium25-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28382;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Wide60-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 22;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;98;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;98;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Wide60-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28384;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-ExtraWide120-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 23;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-ExtraWide120-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28377;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Ellipse20x45-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 24;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;610;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Ellipse20x45-IP66-u1(W_600_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);2,5;GALAD;0,95;1;28368;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-Spot10-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 25;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;105;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;105;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-Spot10-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28367;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-Narrow15-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 26;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;125;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;125;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-Narrow15-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28366;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-Medium25-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 27;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;114;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;114;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-Medium25-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28389;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-Wide60-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 28;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;103;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;103;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-Wide60-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;27115;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-ExtraWide120-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 29;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-ExtraWide120-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;27143;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-21-Ellipse20x45-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 30;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;21;230;GALAD abris M LED-21-Ellipse20x45-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;22532;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-Spot10-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 31;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;100;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;100;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-Spot10-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28399;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-Narrow15-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 32;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;118;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;118;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-Narrow15-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28390;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-Medium25-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 33;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;109;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;109;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-Medium25-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28410;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-Wide60-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 34;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;98;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;98;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-Wide60-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28408;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-ExtraWide120-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 35;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-ExtraWide120-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28415;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-42-Ellipse20x45-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 36;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;910;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;42;230;GALAD abris M LED-42-Ellipse20x45-IP66-u1(W_900_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);3,5;GALAD;0,95;1;28412;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Spot10-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 37;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;105;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;105;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Spot10-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28409;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Narrow15-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 38;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;124;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;124;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Narrow15-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28397;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Medium25-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 39;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;114;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;114;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Medium25-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28407;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Wide60-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 40;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;103;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;103;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Wide60-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28392;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-ExtraWide120-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 41;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-ExtraWide120-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28406;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-28-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 42;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;28;230;GALAD abris M LED-28-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;22531;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-Spot10-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 43;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;100;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;100;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-Spot10-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;27117;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-Narrow15-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 44;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;118;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;118;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-Narrow15-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28401;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-Medium25-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 45;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;109;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;109;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-Medium25-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28413;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-Wide60-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 46;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;98;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;98;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-Wide60-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28411;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-ExtraWide120-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 47;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-ExtraWide120-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28414;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-56-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 48;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;1210;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;56;230;GALAD abris M LED-56-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1200_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);4,5;GALAD;0,95;1;28395;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-Spot10-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 49;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;105;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;105;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-Spot10-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28403;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-Narrow15-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 50;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;124;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;124;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-Narrow15-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28391;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-Medium25-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 51;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;114;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;114;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-Medium25-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28388;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-Wide60-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 52;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;103;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;103;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-Wide60-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28387;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-ExtraWide120-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 53;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-ExtraWide120-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28393;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-35-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 54;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;101;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;101;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;35;230;GALAD abris M LED-35-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28400;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-Spot10-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 55;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Spot;12 лет;не более 6%;100;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;100;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-Spot10-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28402;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-Narrow15-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 56;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Narrow;12 лет;не более 6%;118;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;118;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-Narrow15-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28404;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-Medium25-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 57;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Medium;12 лет;не более 6%;109;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;109;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-Medium25-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28398;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-Wide60-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 58;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Wide;12 лет;не более 6%;98;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;98;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-Wide60-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28396;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-ExtraWide120-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 59;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Extra Wide;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-ExtraWide120-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28405;Лихославльский завод "Светотехника"
GALAD abris M LED-65-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);body-Abris-M : 60;50;80;без управления;прожектор;пристраеваемый;LED;ЭПРА;Ellipse;12 лет;не более 6%;96;"Прожекторы Абрис М предназначены для
заливающего и акцентного освещения,
фоновой подсветки.";Архитектурное освещение;менее 5%; -45…40 °С;У1;П;1;3985±275;GALAD Абрис LED;160;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/abris-m-led/;66;96;62;1510;69;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1,ГОСТ 15150;65;230;GALAD abris M LED-65-Ellipse20x45-IP66-u1(W_1500_840_RAL9011_TG.CL_AC230_I_D_X_PS_T_G1);5,7;GALAD;0,95;1;28394;Лихославльский завод "Светотехника"
