;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 (5900_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;148;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-40-shb-u50-5900-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;148;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 (5900_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17613; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-40-ШО-У50 (5900_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;148;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-40-sho-u50-5900-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;148;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Омега LED-40-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-40-ШО-У50 (5900_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17868; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);50;70;Body_Omega : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-40-shb-u50-740-ral7040-g-0-ors2-gen2-st-1/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 (СТ-1);GALAD Омега LED-40-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;18772; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 (9000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-60-shb-u50-9000-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 (9000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17614; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-60-ШО-У50 (9000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 5;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-60-sho-u50-9000-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Омега LED-60-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-60-ШО-У50 (9000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17869; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);50;70;Body_Omega : 6;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-60-shb-u50-740-ral7040-g-0-ors2-gen2-st-1/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 (СТ-1);GALAD Омега LED-60-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;18773; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 (11800_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 7;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;148;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-80-shb-u50-11800-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;148;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 (11800_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17615; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-80-ШО-У50 (11800_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 8;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;148;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-80-sho-u50-11800-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;148;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Омега LED-80-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-80-ШО-У50 (11800_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17870; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);50;70;Body_Omega : 9;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-80-shb-u50-740-ral7040-g-0-ors2-gen2-st-1/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 (СТ-1);GALAD Омега LED-80-ШБ-У50 (740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2)(СТ-1);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;18774; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-100-ШБ-У50 (15000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 10;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-100-shb-u50-15000-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Омега LED-100-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-100-ШБ-У50 (15000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17607; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-100-ШО-У50 (15000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 11;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-100-sho-u50-15000-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Омега LED-100-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-100-ШО-У50 (15000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17865; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-120-ШБ-У50 (18000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 12;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-120-shb-u50-18000-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Омега LED-120-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-120-ШБ-У50 (18000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17611; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-120-ШО-У50 (18000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 13;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-120-sho-u50-18000-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Омега LED-120-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-120-ШО-У50 (18000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17866; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-140-ШБ-У50 (21000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);50;70;Body_Omega : 14;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-140-shb-u50-21000-740-ral7040-w-0-ors2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Омега LED-140-ШБ-У50 ;GALAD Омега LED-140-ШБ-У50 (21000_740_RAL7040_W_0_ORS2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17612; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Омега LED-140-ШО-У50 (21000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);50;70;Body_Omega : 15;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Омега LED гармонично вписывается в городское пространство и подчеркивает стиль современного города. Уникальная продуваемая конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а широкий диапазон температур эксплуатации позволяет использовать светильник в холодных климатических условиях. Светильник может быть интегрирован в автоматическую систему управления наружным освещением.;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -45…+50 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Омега LED; ±10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega-gen2/galad-omega-led-140-sho-u50-21000-740-ral7040-w-0-orn2-gen2/;IP66;IK08;150;364;488;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Омега LED-140-ШО-У50 ;GALAD Омега LED-140-ШО-У50 (21000_740_RAL7040_W_0_ORN2_GEN2);8,5;GALAD  Омега LED;0,95;1;17867; Лихославльский завод «Светотехника»
