;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
ProEx-60-ПС-ПВ-230-20-О;body-PROEX : 1;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Имеет несколько вариантов креплений: на скобе (С), поворотной скобе (ПС) и на поворотной прожекторной скобе (СПП).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;105;ProEX – Взрывозащищенный прожектор гарантией 5 лет и частичной ремонтопригодностью (в части замены источника питания). Отличается увеличенной яркостью и пониженным потреблением электроэнергии по сравнению с другими источниками света, что делает взрывозащищенные прожекторы и светильники этой серии абсолютно уникальными и незаменимыми для экономичного освещения любых индустриальных и коммерческих зон;Взрывозащита;менее 5%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";П;1;5028±283;ProEx;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/proex/proex-60/;67;105;228;374;138;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;60;230;ProEx-60;ProEx-60;6,9;GALAD;0,95;1;20492;ООО "Электролуч"
ProEx-80-ПС-ПВ-230-20-О;body-PROEX : 2;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Имеет несколько вариантов креплений: на скобе (С), поворотной скобе (ПС) и на поворотной прожекторной скобе (СПП).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;105;ProEX – Взрывозащищенный прожектор гарантией 5 лет и частичной ремонтопригодностью (в части замены источника питания). Отличается увеличенной яркостью и пониженным потреблением электроэнергии по сравнению с другими источниками света, что делает взрывозащищенные прожекторы и светильники этой серии абсолютно уникальными и незаменимыми для экономичного освещения любых индустриальных и коммерческих зон;Взрывозащита;менее 5%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";П;1;5028±284;ProEx;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/proex/proex-80/;67;105;228;374;138;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;80;230;ProEx-80;ProEx-80;6,9;GALAD;0,95;1;20493;ООО "Электролуч"
ProEx-100-ПС-ПВ-230-20-О;body-PROEX : 3;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Имеет несколько вариантов креплений: на скобе (С), поворотной скобе (ПС) и на поворотной прожекторной скобе (СПП).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;84;ProEX – Взрывозащищенный прожектор гарантией 5 лет и частичной ремонтопригодностью (в части замены источника питания). Отличается увеличенной яркостью и пониженным потреблением электроэнергии по сравнению с другими источниками света, что делает взрывозащищенные прожекторы и светильники этой серии абсолютно уникальными и незаменимыми для экономичного освещения любых индустриальных и коммерческих зон;Взрывозащита;менее 5%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";П;1;5028±285;ProEx;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/proex/proex-100/;67;84;228;374;138;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;100;230;ProEx-100;ProEx-100;8,6;GALAD;0,95;1;20494;ООО "Электролуч"
ProEx-120-ПС-ПВ-230-20-О;body-PROEX : 4;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Имеет несколько вариантов креплений: на скобе (С), поворотной скобе (ПС) и на поворотной прожекторной скобе (СПП).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;96;ProEX – Взрывозащищенный прожектор гарантией 5 лет и частичной ремонтопригодностью (в части замены источника питания). Отличается увеличенной яркостью и пониженным потреблением электроэнергии по сравнению с другими источниками света, что делает взрывозащищенные прожекторы и светильники этой серии абсолютно уникальными и незаменимыми для экономичного освещения любых индустриальных и коммерческих зон;Взрывозащита;менее 5%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";П;1;5028±286;ProEx;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/proex/proex-120/;67;96;228;374;138;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;120;230;ProEx-120;ProEx-120;8,6;GALAD;0,95;1;20495;ООО "Электролуч"
