;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Кассиопея LED-40-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 1;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-40-sho-s1-6000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Кассиопея LED-40-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-40-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18020; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-60-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 2;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-60-sho-s1-9000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Кассиопея LED-60-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-60-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18021; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-80-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 3;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-80-sho-s1-12000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Кассиопея LED-80-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-80-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18022; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-100-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 4;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-100-sho-s1-15000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Кассиопея LED-100-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-100-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18023; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-120-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 5;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-120-sho-s1-18000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Кассиопея LED-120-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-120-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18024; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-140-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 6;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-140-sho-s1-21000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Кассиопея LED-140-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-140-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18025; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кассиопея LED-160-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);50;70;Body_Kassiopeya : 7;без управления;Светильник ;подвесной;LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;силикатное закаленное стекло;Светодиодный светильник GALAD Кассиопея LED устанавливается на трос, что идеально подходит для освещения исторического центра города, где нет возможности поставить опоры. Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на 360° и в вертикальной на +/- 10°, что позволяет компенсировать погрешность установки, а также устанавливать на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей части.;Освещение улиц и дорог;5;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кассиопея LED;в горизонтальной плоскости 360° и в вертикальной на +/- 10°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/kassiopeya/galad-kassiopeya-led-160-sho-s1-24000-740-ral7040-d-0-orn-gen2/;IP65;150;450;477;250;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;160;230;GALAD Кассиопея LED-160-ШО_С1 ;GALAD Кассиопея LED-160-ШО_С1 (740_RAL7040_D_0_ORN_GEN2);12;GALAD Кассиопея LED;0,95;1;18026; Лихославльский завод «Светотехника»
