;Частота##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Урал LED-95-Extra Wide (1/11900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-95-Extra Wide (1_11900_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;11900;125;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-95-extrawide-1-11900-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;125;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;95;GALAD Урал LED-95-Extra Wide ;GALAD Урал LED-95-Extra Wide (1/11900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,1;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12472; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-95-Medium (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-95-Medium (1_11100_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Medium ;12 лет;не более 10%;11100;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-95-medium-1-11100-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;95;GALAD Урал LED-95-Medium ;GALAD Урал LED-95-Medium (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,1;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12470; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-95-Wide (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-95-Wide (1_11100_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Wide ;12 лет;не более 10%;11100;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-95-wide-1-11100-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;95;GALAD Урал LED-95-Wide ;GALAD Урал LED-95-Wide (1/11100/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,1;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12471; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-140-Extra Wide (1/16700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-140-Extra Wide (1_16700_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;16700;119;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-140-extrawide-1-16700-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;119;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;140;GALAD Урал LED-140-Extra Wide ;GALAD Урал LED-140-Extra Wide (1/16700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,5;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12475; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-140-Medium (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-140-Medium (1_16300_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Medium ;12 лет;не более 10%;16300;116;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-140-medium-1-16300-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;116;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;140;GALAD Урал LED-140-Medium ;GALAD Урал LED-140-Medium (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,5;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12473; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-140-Wide (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-140-Wide (1_16300_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Wide ;12 лет;не более 10%;16300;116;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-140-wide-1-16300-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;116;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;140;GALAD Урал LED-140-Wide ;GALAD Урал LED-140-Wide (1/16300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);8,5;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12474; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-190-Extra Wide (2/23900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-190-Extra Wide (2_23900_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;23900;126;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-190-extrawide-2-23900-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;126;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;190;GALAD Урал LED-190-Extra Wide ;GALAD Урал LED-190-Extra Wide (2/23900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);14;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12478; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-190-Medium (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-190-Medium (2_22200_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Medium ;12 лет;не более 10%;22200;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-190-medium-2-22200-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;190;GALAD Урал LED-190-Medium ;GALAD Урал LED-190-Medium (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);14;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12476; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-190-Wide (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-190-Wide (2_22200_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Wide ;12 лет;не более 10%;22200;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-190-wide-2-22200-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;190;GALAD Урал LED-190-Wide ;GALAD Урал LED-190-Wide (2/22200/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);14;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12477; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-280-Extra Wide (2/33500/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-280-Extra Wide (2_33500_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;33500;120;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-280-extrawide-2-33500-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;120;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;280;GALAD Урал LED-280-Extra Wide ;GALAD Урал LED-280-Extra Wide (2/33500/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);15;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12481; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-280-Medium (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-280-Medium (2_32700_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Medium ;12 лет;не более 10%;32700;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-280-medium-2-32700-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;280;GALAD Урал LED-280-Medium ;GALAD Урал LED-280-Medium (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);15;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12479; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-280-Wide (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-280-Wide (2_32700_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Wide ;12 лет;не более 10%;32700;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-280-wide-2-32700-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;677;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;280;GALAD Урал LED-280-Wide ;GALAD Урал LED-280-Wide (2/32700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);15;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12480; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-420-Extra Wide (3/50300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-420-Extra Wide (3_50300_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;50300;120;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-420-extrawide-3-50300-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;120;451;1015;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;420;GALAD Урал LED-420-Extra Wide ;GALAD Урал LED-420-Extra Wide (3/50300/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);20,6;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12484; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-420-Medium (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-420-Medium (3_49000_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Medium ;12 лет;не более 10%;49000;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-420-medium-3-49000-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;1015;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;420;GALAD Урал LED-420-Medium ;GALAD Урал LED-420-Medium (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);20,6;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12482; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-420-Wide (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-420-Wide (3_49000_750_RAL7035_D_230V_0_GEN1).IES;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;ИПСЭМ;Wide ;12 лет;не более 10%;49000;117;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;10; -45…+40 °С;У1;П;I;I;5028±283;GALAD Урал LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/ural-led-420-wide-3-49000-750-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP65;117;451;1015;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;420;GALAD Урал LED-420-Wide ;GALAD Урал LED-420-Wide (3/49000/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1);20,6;GALAD  Урал  LED;0,96;1;12483; Лихославльский завод «Светотехника»
