;Только_вкладной##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pom5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3140;105;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-om-5000/;20;105;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/5000;0.95;1;10637;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vp3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4300;108;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-p-3500/;20;108;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500;0.95;1;10646;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vkl3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4400;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-kl-3500/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500;0.95;1;10647;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vom3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4150;104;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-om-3500/;20;104;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500;0.95;1;10648;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pp3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4300;108;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-p-3500/;20;108;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500;0.95;1;10649;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pkl3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4400;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-kl-3500/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500;0.95;1;10650;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pom3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4150;104;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-om-3500/;20;104;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500;0.95;1;10651;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vp3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;107;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-p-3500/;20;107;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500;0.95;1;10652;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vkl3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3300;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-kl-3500/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500;0.95;1;10653;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500;1;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vom3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3140;105;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-om-3500/;20;105;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500;0.95;1;10654;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pp3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;107;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-p-3500/;20;107;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500;0.95;1;10655;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pkl3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3300;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-kl-3500/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500;0.95;1;10656;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500;0;50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pom3500.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3140;105;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-om-3500/;20;105;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500;0.95;1;10657;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vp5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4300;108;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-p-5000/;20;108;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000;0.95;1;10626;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vkl5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4400;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-kl-5000/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/5000;0.95;1;10627;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40vom5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4150;104;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-v-om-5000/;20;104;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/5000;0.95;1;10628;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pp5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4300;108;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-p-5000/;20;108;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/5000;0.95;1;10629;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pkl5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4400;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-kl-5000/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/5000;0.95;1;10630;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-40pom5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;4150;104;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-40-p-om-5000/;20;104;595;595;45;ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/5000;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/5000;0.95;1;10631;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vp5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;107;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-p-5000/;20;107;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/5000;0.95;1;10632;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vkl5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3300;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-kl-5000/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/5000;0.95;1;10633;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000;1;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30vom5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3140;105;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-v-om-5000/;20;105;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000;0.95;1;10634;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pp5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3200;107;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-p-5000/;20;107;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/5000;0.95;1;10635;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/5000;0;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD kayro 600 LED-30pkl5000.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3300;110;ПММА;GALAD Кайро LED  - это светильник с максимальным световым потоком и световой отдачей. Кайро можно применять в помещениях с высокими потолками или в проектах, в которых желательно минимизировать количество светильников.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/kayro-600/galad-kayro-600-led-30-p-kl-5000/;20;110;595;595;45;ГОСТ 15150-69;30;230;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/5000;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/5000;3.5;GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/5000;0.95;1;10636;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
