;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-30-1200(840_CL_W_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;4500;150;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-30-1200-840-cl-w-0-gen1/;65;150;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";30;230;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1);0.95;1;19023;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-60-1200(840_CL_W_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;8400;140;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-60-1200-840-cl-w-0-gen1/;65;140;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";60;230;GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1);0.95;1;19024;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-30-1200(840_CL_W_TW_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;4500;150;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-30-1200-840-cl-w-tw-0-gen1/;65;150;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";30;230;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);0.95;1;19440;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-30-1200(840_CL_W_EL1_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;4500;150;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-30-1200-840-cl-w-el1-0-gen1/;65;150;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";30;230;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1);0.95;1;19441;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-30-1200(840 _CL_W_TW_EL1_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;4500;150;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-30-1200-840-cl-w-tw-el1-0-gen1/;65;150;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";30;230;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);0.95;1;19442;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-30-1200(840_CL_W_1_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;4500;150;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-30-1200-840-cl-w-1-gen1/;65;150;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";30;230;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1);0.95;1;19443;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Arklayn Rezist LED-60-1200(840_CL_W_TW_0_GEN1).IES;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;косинусная;не более 6%;8400;140;GALAD Арклайн Резист LED — серия защищённых светильников в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации, в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии;промышленный;менее 5%; -10…40 °С;УХЛ3.1;П;1;4000;3985±275;GALAD Арклайн Резист LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-rezist/galad-arklayn-rezist-led-60-1200-840-cl-w-tw-0-gen1/;65;140;117;1206;68;"ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ
17516.1-90";60;230;GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);4.50;GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1);0.95;1;19444;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
