;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Галеон XS LED-20-ШБ_У50 (3000_740_RAL7040_D_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_XS : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон XS LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonxs/galad-galeon-xs-led-20-shb-u50-3000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;245;605;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;20;230;GALAD Галеон XS LED-20-ШБ-У50 ;GALAD Галеон XS LED-20-ШБ_У50 (3000_740_RAL7040_D_0_ORS2_GEN1);6;GALAD Галеон XS LED;0,95;1;18027; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон XS LED-20-ШО_У50 (3000_740_RAL7040_D_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_XS : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон XS LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonxs/galad-galeon-xs-led-20-sho-u50-3000-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;245;605;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;20;230;GALAD Галеон XS LED-20-ШО-У50 ;GALAD Галеон XS LED-20-ШО_У50 (3000_740_RAL7040_D_0_ORN2_GEN1);7;GALAD Галеон XS LED;0,95;1;18028; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон XS LED-30-ШБ_У50 (4500_740_RAL7040_D_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_XS : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон XS LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonxs/galad-galeon-xs-led-30-shb-u50-4500-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;245;605;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;30;230;GALAD Галеон XS LED-30-ШБ-У50 ;GALAD Галеон XS LED-30-ШБ_У50 (4500_740_RAL7040_D_0_ORS2_GEN1);8;GALAD Галеон XS LED;0,95;1;18029; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон XS LED-30-ШО_У50 (4500_740_RAL7040_D_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_XS : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон XS LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonxs/galad-galeon-xs-led-30-sho-u50-4500-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;245;605;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;30;230;GALAD Галеон XS LED-30-ШО-У50 ;GALAD Галеон XS LED-30-ШО_У50 (4500_740_RAL7040_D_0_ORN2_GEN1);9;GALAD Галеон XS LED;0,95;1;18030; Лихославльский завод «Светотехника»
