;Частота##OTHER##;Body##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 1;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20791; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 2;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20792; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 3;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20793; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 4;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-40-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20794; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 5;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20799; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 6;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20800; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 7;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20801; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 8;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-60-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20802; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 9;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20807; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 10;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20808; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 11;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20809; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 12;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-80-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20810; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 13;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20815; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 14;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20816; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 15;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20817; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 16;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20818; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 17;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20823; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 18;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20824; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 19;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20825; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 20;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20826; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 21;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;130;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;130;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20831; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 22;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;145;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;145;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;21284; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 23;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20832; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 24;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;21285; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 25;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;135;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I; 2725±145;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;135;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20833; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 26;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;150;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;21287; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 27;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;155;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;155;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;20834; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);50;body-Volna-M : 28;70;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;155;GALAD Волна М LED - новое воплощение светильника GALAD Волна LED, вобравшее в себя все преимущества предыдущей модели, а также получившая ряд новых особенностей;Освещение городских улиц, дорог, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных поселков.;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Волна М LED;Данный параметр отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna-m/;IP65;IK08;155;301;607;115;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);GALAD Волна М LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2)(СТ-1);7,5;GALAD Волна М LED;0,95;1;21286; Лихославльский завод «Светотехника»
