;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами ##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;URL##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##
GALAD Персей LED-80-Spot/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Spot W4000.IES;без управления;Spot;5170;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-spot-w4000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Spot/W4000;GALAD Персей LED-80-Spot/W4000;4;4;7332
GALAD Персей LED-80-Spot/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Spot W3000.IES;без управления;Spot;5170;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-spot-w3000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Spot/W3000;GALAD Персей LED-80-Spot/W3000;4;4;7331
GALAD Персей LED-60-Ellipse/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Ellipse W4000.IES;без управления;Ellipse;4560;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-ellipse-w4000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Ellipse/W4000;GALAD Персей LED-60-Ellipse/W4000;5;5;7327
GALAD Персей LED-60-Ellipse/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Ellipse W3000.IES;без управления;Ellipse;4560;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-ellipse-w3000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Ellipse/W3000;GALAD Персей LED-60-Ellipse/W3000;5;5;7326
GALAD Персей LED-60-Wide/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Wide W4000.IES;без управления;Wide;4560;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-wide-w4000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Wide/W4000;GALAD Персей LED-60-Wide/W4000;5;5;7322
GALAD Персей LED-60-Wide/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Wide W3000.IES;без управления;Wide;4560;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-wide-w3000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Wide/W3000;GALAD Персей LED-60-Wide/W3000;5;5;7321
GALAD Персей LED-120-Ellipse/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Ellipse W4000.IES;без управления;Ellipse;7750;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-ellipse-w4000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Ellipse/W4000;GALAD Персей LED-120-Ellipse/W4000;5;5;7367
GALAD Персей LED-120-Ellipse/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Ellipse W3000.IES;без управления;Ellipse;7750;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-ellipse-w3000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Ellipse/W3000;GALAD Персей LED-120-Ellipse/W3000;5;5;7366
GALAD Персей LED-120-Wide/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Wide W4000.IES;без управления;Wide;7750;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-wide-w4000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Wide/W4000;GALAD Персей LED-120-Wide/W4000;5.0;5.0;7362
GALAD Персей LED-120-Wide/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Wide W3000.IES;без управления;Wide;7750;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-wide-w3000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Wide/W3000;GALAD Персей LED-120-Wide/W3000;5.0;5.0;7361
GALAD Персей LED-120-Medium/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Medium W4000.IES;без управления;Medium;7750;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-medium-w4000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Medium/W4000;GALAD Персей LED-120-Medium/W4000;5.0;5.0;7357
GALAD Персей LED-120-Medium/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Medium W3000.IES;без управления;Medium;7750;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-medium-w3000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Medium/W3000;GALAD Персей LED-120-Medium/W3000;5.0;5.0;7356
GALAD Персей LED-120-Spot/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Spot W4000.IES;без управления;Spot;7750;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-spot-w4000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Spot/W4000;GALAD Персей LED-120-Spot/W4000;5.0;5.0;7352
GALAD Персей LED-120-Spot/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-120-Spot W3000.IES;без управления;Spot;7750;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-120-spot-w3000/;65;1208;120;230;GALAD Персей LED-120-Spot/W3000;GALAD Персей LED-120-Spot/W3000;5.0;5.0;7351
GALAD Персей LED-80-Ellipse/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Ellipse W4000.IES;без управления;Ellipse;5170;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-ellipse-w4000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Ellipse/W4000;GALAD Персей LED-80-Ellipse/W4000;3.8;3.8;7347
GALAD Персей LED-80-Ellipse/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Ellipse W3000.IES;без управления;Ellipse;5170;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-ellipse-w3000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Ellipse/W3000;GALAD Персей LED-80-Ellipse/W3000;3.8;3.8;7346
GALAD Персей LED-80-Wide/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Wide W4000.IES;без управления;Wide;5170;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-wide-w4000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Wide/W4000;GALAD Персей LED-80-Wide/W4000;3.8;3.8;7342
GALAD Персей LED-80-Wide/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Wide W3000.IES;без управления;Wide;5170;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-wide-w3000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Wide/W3000;GALAD Персей LED-80-Wide/W3000;3.8;3.8;7341
GALAD Персей LED-80-Medium/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Medium W4000.IES;без управления;Medium;5170;65; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-medium-w4000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Medium/W4000;GALAD Персей LED-80-Medium/W4000;3.8;3.8;7337
GALAD Персей LED-80-Medium/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-80-Medium W3000.IES;без управления;Medium;5170;65; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-80-medium-w3000/;65;822;80;230;GALAD Персей LED-80-Medium/W3000;GALAD Персей LED-80-Medium/W3000;3.8;3.8;7336
GALAD Персей LED-60-Spot/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Spot W4000.IES;без управления;Spot;4560;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-spot-w4000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Spot/W4000;GALAD Персей LED-60-Spot/W4000;5.0;5.0;7283
GALAD Персей LED-20-Ellipse/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Ellipse W3000.IES;без управления;Ellipse;1520;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-ellipse-w3000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Ellipse/W3000;GALAD Персей LED-20-Ellipse/W3000;3.0;3.0;7287
GALAD Персей LED-20-Ellipse/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Ellipse W4000.IES;без управления;Ellipse;1520;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-ellipse-w4000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Ellipse/W4000;GALAD Персей LED-20-Ellipse/W4000;3.0;3.0;7288
GALAD Персей LED-40-Spot/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Spot W3000.IES;без управления;Spot;3040;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-spot-w3000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Spot/W3000;GALAD Персей LED-40-Spot/W3000;3.8;3.8;7292
GALAD Персей LED-40-Spot/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Spot W4000.IES;без управления;Spot;3040;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-spot-w4000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Spot/W4000;GALAD Персей LED-40-Spot/W4000;3.8;3.8;7293
GALAD Персей LED-40-Medium/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Medium W3000.IES;без управления;Medium;3040;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-medium-w3000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Medium/W3000;GALAD Персей LED-40-Medium/W3000;3.8;3.8;7297
GALAD Персей LED-40-Medium/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Medium W4000.IES;без управления;Medium;3040;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-medium-w4000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Medium/W4000;GALAD Персей LED-40-Medium/W4000;3.8;3.8;7298
GALAD Персей LED-40-Wide/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Wide W3000.IES;без управления;Wide;3040;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-wide-w3000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Wide/W3000;GALAD Персей LED-40-Wide/W3000;3.8;3.8;7302
GALAD Персей LED-40-Wide/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Wide W4000.IES;без управления;Wide;3040;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-wide-w4000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Wide/W4000;GALAD Персей LED-40-Wide/W4000;3.8;3.8;7303
GALAD Персей LED-60-Medium/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Medium W3000.IES;без управления;Medium;4560;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-medium-w3000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Medium/W3000;GALAD Персей LED-60-Medium/W3000;5;5;7307
GALAD Персей LED-60-Medium/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Medium W4000.IES;без управления;Medium;4560;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-medium-w4000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Medium/W4000;GALAD Персей LED-60-Medium/W4000;5;5;7308
GALAD Персей LED-40-Ellipse/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Ellipse W3000.IES;без управления;Ellipse;3040;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-ellipse-w3000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Ellipse/W3000;GALAD Персей LED-40-Ellipse/W3000;3.8;3.8;7312
GALAD Персей LED-40-Ellipse/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-40-Ellipse W4000.IES;без управления;Ellipse;3040;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-40-ellipse-w4000/;76;822;40;230;GALAD Персей LED-40-Ellipse/W4000;GALAD Персей LED-40-Ellipse/W4000;3.8;3.8;7313
GALAD Персей LED-20-Spot/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Spot W3000.IES;без управления;Spot;1520;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-spot-w3000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Spot/W3000;GALAD Персей LED-20-Spot/W3000;3;3;7267
GALAD Персей LED-20-Spot/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Spot W4000.IES;без управления;Spot;1520;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-spot-w4000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Spot/W4000;GALAD Персей LED-20-Spot/W4000;3;3;7268
GALAD Персей LED-20-Medium/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Medium W3000.IES;без управления;Medium;1520;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-medium-w3000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Medium/W3000;GALAD Персей LED-20-Medium/W3000;3;3;7272
GALAD Персей LED-20-Medium/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Medium W4000.IES;без управления;Medium;1520;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-medium-w4000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Medium/W4000;GALAD Персей LED-20-Medium/W4000;3;3;7273
GALAD Персей LED-20-Wide/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Wide W3000.IES;без управления;Wide;1520;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-wide-w3000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Wide/W3000;GALAD Персей LED-20-Wide/W3000;3;3;7277
GALAD Персей LED-20-Wide/W4000;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-20-Wide W4000.IES;без управления;Wide;1520;76; -45…40 °С;4000;3985±275;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-20-wide-w4000/;76;436;20;230;GALAD Персей LED-20-Wide/W4000;GALAD Персей LED-20-Wide/W4000;3;3;7278
GALAD Персей LED-60-Spot/W3000;3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD persey LED-60-Spot W3000.IES;без управления;Spot;4560;76; -45…40 °С;3000;3045±175;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/persey/galad-persey-led-60-spot-w3000/;76;1208;60;230;GALAD Персей LED-60-Spot/W3000;GALAD Персей LED-60-Spot/W3000;5;5;7282
