;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип крепления##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Маркировка по пыли##OTHER##;Маркировка по газу##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
Плафон ВС-8-230-20-МР15;body-Plafon : 1;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба, планка;Варианты  на потолок, стену, трубу;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;100;Взрывозащищенные светильники серии ПЛАФОН ВС – это уникальная серия компактных светодиодных светильников с низким проилем и малыми габаритами, которые специально предназначены для освещения модульных и быстровозводимых промышленных зданий и установок, нетегазового оборудования, специальной техники, цистерн, спецсооружений, туннелей, морских судов и контейнеров, для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011.;Взрывозащита;менее 5%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±283;ПЛАФОН ВС;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/581/plafon-vs-8/;67;100;143;143;85;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;8;230;Плафон ВС-8-230-20-МР15;Плафон ВС-8-230-20-МР15;1,0;GALAD;0,95;1;21119;ООО "Электролуч"
Плафон ВС-15-230-20-МР15;body-Plafon : 2;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба, планка;Варианты  на потолок, стену, трубу;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;133;Взрывозащищенные светильники серии ПЛАФОН ВС – это уникальная серия компактных светодиодных светильников с низким проилем и малыми габаритами, которые специально предназначены для освещения модульных и быстровозводимых промышленных зданий и установок, нетегазового оборудования, специальной техники, цистерн, спецсооружений, туннелей, морских судов и контейнеров, для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011.;Взрывозащита;менее 5%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±284;ПЛАФОН ВС;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/581/plafon-vs-15/;67;133;143;143;85;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;15;230;Плафон ВС-15-230-20-МР15;Плафон ВС-15-230-20-МР15;1,0;GALAD;0,95;1;20759;ООО "Электролуч"
Плафон ВС-20-230-20-МР15;body-Plafon : 3;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба, планка;Варианты  на потолок, стену, трубу;LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;106;Взрывозащищенные светильники серии ПЛАФОН ВС – это уникальная серия компактных светодиодных светильников с низким проилем и малыми габаритами, которые специально предназначены для освещения модульных и быстровозводимых промышленных зданий и установок, нетегазового оборудования, специальной техники, цистерн, спецсооружений, туннелей, морских судов и контейнеров, для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011.;Взрывозащита;менее 5%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex td IIIC T75°…85°C Db X ;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±286;ПЛАФОН ВС;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/581/plafon-vs-20/;67;106;143;143;85;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;20;230;Плафон ВС-20-230-20-МР15;Плафон ВС-20-230-20-МР15;1,0;GALAD;0,95;1;20760;ООО "Электролуч"
