;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Кордоба LED-35-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);50;70;Body_Kordoba : 1;без управления;Светильник ;Торшерный;LED;электронный драйвер;широкая осевая симметричная;12 лет;не более 10%;110;Силикатное закаленное стекло;Технический дизайн светодиодного светильника GALAD Кордоба LED был создан испанским дизайн-бюро европейского офиса BL GROUP GmbH в неоклассическом стиле и полностью соответствует всем евростандартам в области безопасности и экологичности. Легкость и изящество, современность форм и технологической начинки - основные отличительные особенности светильников этой серии. Их сильной стороной является не только эстетическая концепция исполнения, но и простота обслуживания: крышка открывается без винтов и защелок.;Садово-парковое освещение;5;Литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кордоба LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/Cordoba/galad-kordoba-led-35-shos-t60-torde-3850-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;IK08;110;422;422;584;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;35;230;GALAD Кордоба LED-35-ШОС_Т60 Torde ;GALAD Кордоба LED-35-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);13;GALAD Кордоба LED;0,95;1;17855; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кордоба LED-50-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);50;70;Body_Kordoba : 2;без управления;Светильник ;Торшерный;LED;электронный драйвер;широкая осевая симметричная;12 лет;не более 10%;110;Силикатное закаленное стекло;Технический дизайн светодиодного светильника GALAD Кордоба LED был создан испанским дизайн-бюро европейского офиса BL GROUP GmbH в неоклассическом стиле и полностью соответствует всем евростандартам в области безопасности и экологичности. Легкость и изящество, современность форм и технологической начинки - основные отличительные особенности светильников этой серии. Их сильной стороной является не только эстетическая концепция исполнения, но и простота обслуживания: крышка открывается без винтов и защелок.;Садово-парковое освещение;5;Литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кордоба LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/Cordoba/galad-kordoba-led-50-shos-t60-torde-5500-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;IK08;110;422;422;584;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;50;230;GALAD Кордоба LED-50-ШОС_Т60 Torde ;GALAD Кордоба LED-50-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);13;GALAD Кордоба LED;0,95;1;17856; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Кордоба LED-65-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);50;70;Body_Kordoba : 3;без управления;Светильник ;Торшерный;LED;электронный драйвер;широкая осевая симметричная;12 лет;не более 10%;110;Силикатное закаленное стекло;Технический дизайн светодиодного светильника GALAD Кордоба LED был создан испанским дизайн-бюро европейского офиса BL GROUP GmbH в неоклассическом стиле и полностью соответствует всем евростандартам в области безопасности и экологичности. Легкость и изящество, современность форм и технологической начинки - основные отличительные особенности светильников этой серии. Их сильной стороной является не только эстетическая концепция исполнения, но и простота обслуживания: крышка открывается без винтов и защелок.;Садово-парковое освещение;5;Литой алюминий; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Кордоба LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/park/Cordoba/galad-kordoba-led-65-shos-t60-torde-7150-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;IK08;110;422;422;584;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;65;230;GALAD Кордоба LED-65-ШОС_Т60 Torde ;GALAD Кордоба LED-65-ШОС_Т60 Torde (740_YW360F_D_0_GEN1);13;GALAD Кордоба LED;0,95;1;17857; Лихославльский завод «Светотехника»
