;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500);50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-40-002 uhl4 (N3500).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3700;93;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;5000;5028±283;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-40-002-uhl4-n-3500/;20;93;595;595;35;ГОСТ 15150-69;40;230;ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500);ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500);2.6;ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500);0.95;1;8778;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000);50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-40-002 uhl4 (N5000).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3700;93;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-40-002-uhl4-n-5000/;20;93;595;595;35;ГОСТ 15150-69;40;230;ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000);ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000);2.6;ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000);0.95;1;8779;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500);50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-30-002 uhl4 (N3500).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;2700;90;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-30-002-uhl4-n-3500/;20;90;595;595;35;ГОСТ 15150-69;30;230;ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500);ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500);2.6;ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500);0.95;1;8772;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000);50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-30-002 uhl4 (N5000).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;2700;90;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-30-002-uhl4-n-5000/;20;90;595;595;35;ГОСТ 15150-69;30;230;ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000);ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000);2.6;ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000);0.95;1;8773;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500);50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-30-003 uhl4 (N3500).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;2800;93;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-30-003-uhl4-n-3500/;20;93;595;595;35;ГОСТ 15150-69;30;230;ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500);ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500);2.6;ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500);0.95;1;8774;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000);50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-30-003 uhl4 (N5000).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;2800;93;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-30-003-uhl4-n-5000/;20;93;595;595;35;ГОСТ 15150-69;30;230;ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000);ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000);2.6;ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000);0.95;1;8775;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000);50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-40-003 uhl4 (N5000).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3800;95;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-40-003-uhl4-n-5000/;20;95;595;595;35;ГОСТ 15150-69;40;230;ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000);ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000);2.6;ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000);0.95;1;8781;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500);50;80;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\dvo06-40-003 uhl4 (N3500).IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3800;95;ПММА;ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;3500;3465±245;GALAD Кайро 600 LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/dvo06/dvo06-40-003-uhl4-n-3500/;20;95;595;595;35;ГОСТ 15150-69;40;230;ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500);ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500);2.6;ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500);0.95;1;8780;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
