;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС в зоне слепимости##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Победа LED-40-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-40-K-K50.ies;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;5000;125;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-40-k-k50/;IP65/IP23;IK08;125;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Победа LED-40-К;GALAD Победа LED-40-К/К50;5;GALAD Победа LED-40-К/К50;0,95;1;10585;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-40-SHB1-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;4950;124;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-40-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;124;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Победа LED-40-ШБ1;GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50;5;GALAD Победа LED-40-ШБ1/К50;0,95;1;10586;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-40-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-40-SHB2-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;4950;124;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-40-shb2-k50/;IP65/IP23;IK08;124;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;40;230;GALAD Победа LED-40-ШБ2;GALAD Победа LED-40-ШБ2/К50;5;GALAD Победа LED-40-ШБ2/К50;0,95;1;10587;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-60-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-60-K-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;6850;114;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-60-k-k50/;IP65/IP23;IK08;114;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;60;230;GALAD Победа LED-60-К;GALAD Победа LED-60-К/К50;5;GALAD Победа LED-60-К/К50;0,95;1;10215;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-60-SHB1-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;6800;113;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-60-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;113;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54354;60;230;GALAD Победа LED-60-ШБ1;GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50;5;GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50;0,95;1;10213;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-60-SHB2- K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;6800;113;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-60-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;113;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54355;60;230;GALAD Победа LED-60-ШБ2;GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50;5;GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50;0,95;1;10214;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-80-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-80-K-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;9220;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-80-k-k50/;IP65/IP23;IK08;115;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54356;80;230;GALAD Победа LED-80-К;GALAD Победа LED-80-К/К50;5;GALAD Победа LED-80-К/К50;0,95;1;10216;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-80-SHB1-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;9170;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-80-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;115;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54357;80;230;GALAD Победа LED-80-ШБ1;GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50;5;GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50;0,95;1;10217;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-80-SHB2-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;9170;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-80-shb2-k50/;IP65/IP23;IK08;115;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54358;80;230;GALAD Победа LED-80-ШБ2;GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50;5;GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50;0,95;1;10218;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-100-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-100-K-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;10660;107;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-100-k-k50/;IP65/IP23;IK08;107;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54359;100;230;GALAD Победа LED-100-К;GALAD Победа LED-100-К/К50;5;GALAD Победа LED-100-К/К50;0,95;1;10219;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-100-SHB1-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;10550;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-100-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;115;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54360;100;230;GALAD Победа LED-100-ШБ1;GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50;5;GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50;0,95;1;10220;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-100-SHB2-K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;10550;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-100-shb2-k50/;IP65/IP23;IK08;115;290;605;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54361;100;230;GALAD Победа LED-100-ШБ2;GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50;5;GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50;0,95;1;10221;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-125-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-125-K_K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;14620;117;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-125-k-k50/;IP65/IP23;IK08;117;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54362;125;230;GALAD Победа LED-125-К;GALAD Победа LED-125-К/К50;7,5;GALAD Победа LED-125-К/К50;0,95;1;10947;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-125-SHB1_K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;14420;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-125-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;115;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54363;125;230;GALAD Победа LED-125-ШБ1;GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50;7,5;GALAD Победа LED-125-ШБ1/К50;0,95;1;10948;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-125-SHB2_K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;14420;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-125-shb2-k50/;IP65/IP23;IK08;115;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54364;125;230;GALAD Победа LED-125-ШБ2;GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50;7,5;GALAD Победа LED-125-ШБ2/К50;0,95;1;10949;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-150-К/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-150-K K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;косинусная ;12 лет;не более 10%;17360;116;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-150-k-k50/;IP65/IP23;IK08;116;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54365;150;230;GALAD Победа LED-150-К;GALAD Победа LED-150-К/К50;7,5;GALAD Победа LED-150-К/К50;0,95;1;10950;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-150-SHB1 K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 1;12 лет;не более 10%;17260;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-150-shb1-k50/;IP65/IP23;IK08;115;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54366;150;230;GALAD Победа LED-150-ШБ1;GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50;7,5;GALAD Победа LED-150-ШБ1/К50;0,95;1;10951;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50;50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD pobeda LED-150-SHB2 K50.IES;без управления;Светильник ;консоль;LED;ИПСЭМ;нет данного парамера;широкая боковая 2;12 лет;не более 10%;17260;115;ПММА;GALAD Победа LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;утилитарное наружное освещение;80;штампованная сталь; -60…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Победа LED;отсутствует ;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/pobeda/galad-pobeda-led-150-shb2-k50/;IP65/IP23;IK08;115;385;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54367;150;230;GALAD Победа LED-150-ШБ2;GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50;7,5;GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50;0,95;1;10952;Кадошкинский электротехнический завод
