;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-40-shb-u50-6000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;40;230;GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18031; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-40-ШО_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-40-sho-u50-6000-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Галеон S LED-40-ШО_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон S LED-40-ШО_У50 (6000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18032; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;153;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-60-shb-u50-9200-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;153;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18033; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-60-ШО_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;153;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-60-sho-u50-9200-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;153;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Галеон S LED-60-ШО_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон S LED-60-ШО_У50 (9200_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18034; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 5;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-80-shb-u50-12000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18035; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-80-ШО_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_S : 6;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galad-galeon-s-led-80-sho-u50-9200-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Галеон S LED-80-ШО_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон S LED-80-ШО_У50 (12000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18036; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);50;70;Body_Galeon_S : 7;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galeon-s-led-40-shb-u50-740-ral7040-d-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;40;230;GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);GALAD Галеон S LED-40-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18764; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);50;70;Body_Galeon_S : 8;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galeon-s-led-60-shb-u50-740-ral7040-d-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;60;230;GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);GALAD Галеон S LED-60-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18765; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);50;70;Body_Galeon_S : 9;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон S LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeons/galeon-s-led-80-shb-u50-740-ral7040-d-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;245;685;109;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);GALAD Галеон S LED-80-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);7,5;GALAD Галеон S LED;0,95;1;18766; Лихославльский завод «Светотехника»
