;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 1;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-100-shb-u50-15000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18037; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-100-ШО_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 2;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-100-sho-u50-15000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Галеон L LED-100-ШО_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон L LED-100-ШО_У50 (15000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18038; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 3;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-120-shb-u50-18000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18039; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-120-ШО_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 4;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-120-sho-u50-18000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Галеон L LED-120-ШО_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон L LED-120-ШО_У50 (18000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18040; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-140-ШБ_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 5;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-140-shb-u50-21000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Галеон L LED-140-ШБ_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон L LED-140-ШБ_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18041; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-140-ШО_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 6;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-140-sho-u50-18000-740-ral7040-0-orn2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;140;230;GALAD Галеон L LED-140-ШО_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон L LED-140-ШО_У50 (21000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18042; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-160-ШБ_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 7;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-160-shb-u50-24000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;160;230;GALAD Галеон L LED-160-ШБ_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);GALAD Галеон L LED-160-ШБ_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORS2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18043; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-160-ШО_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);50;70;Body_Galeon_L : 8;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galad-galeon-l-led-160-sh%D1%89-u50-24000-740-ral7040-0-ors2-gen1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;160;230;GALAD Галеон L LED-160-ШО_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);GALAD Галеон L LED-160-ШО_У50 (24000_740_RAL7040_0_ORN2_GEN1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18044; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);50;70;Body_Galeon_L : 9;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galeon-l-led-100-shb-u50-740-ral7040-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);GALAD Галеон L LED-100-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18769; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);50;70;Body_Galeon_L : 10;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Галеон LED - светильник с уникальной конструкцией корпуса, обеспечивающей оптимальный тепловой режим и степень защиты IP66. Современный дизайн и высокая световая отдача делают данный светильник превосходным решением для освещения городского пространства и дорожной инфраструктуры;Освещение улиц и дорог;3;Литой алюминий; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Галеон L LED; ±20°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/galeonl/galeon-l-led-120-shb-u50-740-ral7040-0-ors2-gen1-st-1/;IP66;IK08;150;345;791;120;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);GALAD Галеон L LED-120-ШБ_У50 (740_RAL7040_0_ORS3_GEN1) (СТ-1);12;GALAD  Галеон L  LED;0,95;1;18770; Лихославльский завод «Светотехника»
