;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами ##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_W_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-4270-840-cl-w-0-gen1/;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1);2,20;2,20;17959
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_W_EL1_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-4270-840-cl-w-el1-0-gen1/;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1);2,4;2,4;17960
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_W_TW_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-4270-840-cl-w-tw-0-gen1/;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1);2,4;2,4;17961
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_W_TW_EL1_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-4270-840-cl-w-tw-el1-0-gen1/;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1);2,3;2,3;17962
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_W_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-3750-840-op-w-0-gen1/;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1);2,4;2,4;18280
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_W_EL1_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-3750-840-op-w-el1-0-gen1/;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1);2,4;2,4;18281
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_W_TW_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-3750-840-op-w-tw-0-gen1/;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1);2,4;2,4;18282
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_W_TW_EL1_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-3750-840-op-w-tw-el1-0-gen1/;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/EL1/0/GEN1);2,3;2,3;18283
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_W_1_GEN1).IES;DALI;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-4270-840-cl-w-1-gen1/;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1);2,2;2,2;18284
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_W_1_GEN1).IES;DALI;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-32-3750-840-op-w-1-gen1/;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN1);2,2;2,2;18285
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_PS_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/0/GEN1);2,4;2,4;18613
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_PS_EL1_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/EL1/0/GEN1);2,4;2,4;18614
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_PS_TW_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1);2,4;2,4;18615
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_PS_TW_EL1_0_GEN1).IES;без управления;4270;133; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/EL1/0/GEN1);2,3;2,3;18616
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_PS_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/0/GEN1);2,4;2,4;18617
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_PS_EL1_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/EL1/0/GEN1);2,4;2,4;18618
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_PS_TW_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1);2,4;2,4;18619
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_PS_TW_EL1_0_GEN1).IES;без управления;3750;117; 5…35 °С;УХЛ4.2;4000;1;;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1);2,3;2,3;18620
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/1/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (4270_840_CL_PS_1_GEN1).IES;DALI;4270;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;133;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/1/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/1/GEN1);2,2;2,2;18621
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/1/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-32 (3750_840_OP_PS_1_GEN1).IES;DALI;3750;117; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;117;32;GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/1/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/1/GEN1);2,2;2,2;18622
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (8000_840_CL_W_0_GEN1).IES;без управления;8000;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-60-8000-840-cl-w-0-gen1/;65;133;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1);2,5;2,5;18246
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (8000_840_CL_W_TW_0_GEN1).IES;без управления;8000;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-60-8000-840-cl-w-tw-0-gen1/;65;133;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1);2,5;2,5;18247
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (6800_840_OP_W_0_GEN1).IES;без управления;6800;113; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-60-6800-840-op-w-0-gen1/;65;113;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1);2,5;2,5;18248
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (6800_840_OP_W_TW_0_GEN1).IES;без управления;6800;113; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/arklayn-ekonom/arkline-ekonom-led-60-6800-840-op-w-tw-0-gen1/;65;113;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/TW/0/GEN1);2,5;2,5;18249
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (8000_840_CL_PS_0_GEN1).IES;без управления;8000;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;133;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/0/GEN1);2,5;2,5;18623
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (8000_840_CL_PS_TW_0_GEN1).IES;без управления;8000;133; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;133;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1);2,5;2,5;18624
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (6800_840_OP_PS_0_GEN1).IES;без управления;6800;113; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;113;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/0/GEN1);2,5;2,5;18625
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1);4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD arklayn ekonom LED-60 (6800_840_OP_PS_TW_0_GEN1).IES;без управления;6800;113; -25…40 °С;УХЛ3.1;4000;0;;65;113;60;GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1);GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1);2,5;2,5;18626
