;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип крепления##OTHER##;Тип крепления цифра##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Маркировка по пыли##OTHER##;Маркировка по газу##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
EL-Line-Ex-40-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 1;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±283;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-40/;67;120;86;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;40;230;EL-Line-Ex-40;EL-Line-Ex-40-UC-СРС-230;4.3;GALAD;0.95;1;20498;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-60-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 2;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±284;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-60/;67;120;86;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;EL-Line-Ex-60;EL-Line-Ex-60-UC-СРС-230;5.3;GALAD;0.95;1;20499;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-80-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 3;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±285;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-80/;67;120;86;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;EL-Line-Ex-80;EL-Line-Ex-80-UC-СРС-230;6.2;GALAD;0.95;1;20500;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-100-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 4;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ5";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±287;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-100/;67;120;86;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;100;230;EL-Line-Ex-100;EL-Line-Ex-100-UC-СРС-230;7.2;GALAD;0.95;1;20501;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-120-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 5;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;117;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ7";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±289;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-120/;67;117;86;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20017;120;230;EL-Line-Ex-120;EL-Line-Ex-120-UC-СРС-230;8.1;GALAD;0.95;1;20502;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x40-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 6;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±286;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x40/;67;120;196;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;80;230;EL-Line-Ex-2x40;EL-Line-Ex-2x40-UC-СРС-230;8.6;GALAD;0.95;1;20503;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x60-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 7;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ8";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±290;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x60/;67;120;196;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20018;120;230;EL-Line-Ex-2x60;EL-Line-Ex-2x60-UC-СРС-230;10.5;GALAD;0.95;1;20504;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x80-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 8;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;концентрированная;186;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ6";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±288;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x80/;67;186;196;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20016;100;230;EL-Line-Ex-2x80;EL-Line-Ex-2x80-UC-СРС-230;12.4;GALAD;0.95;1;20505;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x100-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 9;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ9";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±291;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x100/;67;120;196;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20019;200;230;EL-Line-Ex-2x100;EL-Line-Ex-2x100-UC-СРС-230;14.3;GALAD;0.95;1;20506;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x120-UC-СРС-230;50;70;body-El-Line : 10;Взрывозащищенный светильник ;Планка;1;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;113;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ10";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±292;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x120/;67;113;196;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20020;240;230;EL-Line-Ex-2x120;EL-Line-Ex-2x120-UC-СРС-230;16.2;GALAD;0.95;1;20507;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-40-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 1;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±283;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-40/;67;120;86;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;40;230;EL-Line-Ex-40;EL-Line-Ex-40-SM-СРС-230;4.3;GALAD;0.95;1;20498;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-60-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 2;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±284;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-60/;67;120;86;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;EL-Line-Ex-60;EL-Line-Ex-60-SM-СРС-230;5.3;GALAD;0.95;1;20499;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-80-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 3;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±285;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-80/;67;120;86;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;EL-Line-Ex-80;EL-Line-Ex-80-SM-СРС-230;6.2;GALAD;0.95;1;20500;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-100-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 4;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ5";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±287;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-100/;67;120;86;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;100;230;EL-Line-Ex-100;EL-Line-Ex-100-SM-СРС-230;7.2;GALAD;0.95;1;20501;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-120-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 5;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;117;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ7";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±289;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-120/;67;117;86;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20017;120;230;EL-Line-Ex-120;EL-Line-Ex-120-SM-СРС-230;8.1;GALAD;0.95;1;20502;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x40-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 6;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±286;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x40/;67;120;196;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;80;230;EL-Line-Ex-2x40;EL-Line-Ex-2x40-SM-СРС-230;8.6;GALAD;0.95;1;20503;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x60-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 7;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ8";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±290;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x60/;67;120;196;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20018;120;230;EL-Line-Ex-2x60;EL-Line-Ex-2x60-SM-СРС-230;10.5;GALAD;0.95;1;20504;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x80-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 8;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;концентрированная;186;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ6";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±288;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x80/;67;186;196;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20016;100;230;EL-Line-Ex-2x80;EL-Line-Ex-2x80-SM-СРС-230;12.4;GALAD;0.95;1;20505;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x100-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 9;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ9";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±291;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x100/;67;120;196;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20019;200;230;EL-Line-Ex-2x100;EL-Line-Ex-2x100-SM-СРС-230;14.3;GALAD;0.95;1;20506;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x120-SM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 10;Взрывозащищенный светильник ;Консоль;2;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;113;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ10";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±292;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x120/;67;113;196;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20020;240;230;EL-Line-Ex-2x120;EL-Line-Ex-2x120-SM-СРС-230;16.2;GALAD;0.95;1;20507;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-40-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 1;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±283;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-40/;67;120;86;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;40;230;EL-Line-Ex-40;EL-Line-Ex-40-HM-СРС-230;4.3;GALAD;0.95;1;20498;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-60-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 2;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±284;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-60/;67;120;86;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;EL-Line-Ex-60;EL-Line-Ex-60-HM-СРС-230;5.3;GALAD;0.95;1;20499;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-80-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 3;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±285;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-80/;67;120;86;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;EL-Line-Ex-80;EL-Line-Ex-80-HM-СРС-230;6.2;GALAD;0.95;1;20500;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-100-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 4;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ5";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±287;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-100/;67;120;86;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;100;230;EL-Line-Ex-100;EL-Line-Ex-100-HM-СРС-230;7.2;GALAD;0.95;1;20501;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-120-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 5;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;117;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ7";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±289;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-120/;67;117;86;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20017;120;230;EL-Line-Ex-120;EL-Line-Ex-120-HM-СРС-230;8.1;GALAD;0.95;1;20502;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x40-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 6;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±286;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x40/;67;120;196;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;80;230;EL-Line-Ex-2x40;EL-Line-Ex-2x40-HM-СРС-230;8.6;GALAD;0.95;1;20503;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x60-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 7;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ8";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±290;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x60/;67;120;196;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20018;120;230;EL-Line-Ex-2x60;EL-Line-Ex-2x60-HM-СРС-230;10.5;GALAD;0.95;1;20504;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x80-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 8;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;концентрированная;186;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ6";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±288;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x80/;67;186;196;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20016;100;230;EL-Line-Ex-2x80;EL-Line-Ex-2x80-HM-СРС-230;12.4;GALAD;0.95;1;20505;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x100-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 9;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ9";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±291;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x100/;67;120;196;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20019;200;230;EL-Line-Ex-2x100;EL-Line-Ex-2x100-HM-СРС-230;14.3;GALAD;0.95;1;20506;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x120-HM-СРС-230;50;70;body-El-Line : 10;Взрывозащищенный светильник ;Трос;3;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;113;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ10";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±292;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x120/;67;113;196;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20020;240;230;EL-Line-Ex-2x120;EL-Line-Ex-2x120-HM-СРС-230;16.2;GALAD;0.95;1;20507;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-40-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 1;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±283;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-40/;67;120;86;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;40;230;EL-Line-Ex-40;EL-Line-Ex-40-SB-СРС-230;4.3;GALAD;0.95;1;20498;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-60-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 2;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±284;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-60/;67;120;86;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;EL-Line-Ex-60;EL-Line-Ex-60-SB-СРС-230;5.3;GALAD;0.95;1;20499;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-80-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 3;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±285;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-80/;67;120;86;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;EL-Line-Ex-80;EL-Line-Ex-80-SB-СРС-230;6.2;GALAD;0.95;1;20500;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-100-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 4;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ5";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±287;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-100/;67;120;86;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;100;230;EL-Line-Ex-100;EL-Line-Ex-100-SB-СРС-230;7.2;GALAD;0.95;1;20501;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-120-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 5;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;117;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ7";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±289;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-120/;67;117;86;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20017;120;230;EL-Line-Ex-120;EL-Line-Ex-120-SB-СРС-230;8.1;GALAD;0.95;1;20502;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x40-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 6;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±286;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x40/;67;120;196;415;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;80;230;EL-Line-Ex-2x40;EL-Line-Ex-2x40-SB-СРС-230;8.6;GALAD;0.95;1;20503;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x60-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 7;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ8";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±290;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x60/;67;120;196;605;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20018;120;230;EL-Line-Ex-2x60;EL-Line-Ex-2x60-SB-СРС-230;10.5;GALAD;0.95;1;20504;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x80-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 8;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;концентрированная;186;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ6";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±288;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x80/;67;186;196;780;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20016;100;230;EL-Line-Ex-2x80;EL-Line-Ex-2x80-SB-СРС-230;12.4;GALAD;0.95;1;20505;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x100-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 9;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;120;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ9";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±291;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x100/;67;120;196;980;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20019;200;230;EL-Line-Ex-2x100;EL-Line-Ex-2x100-SB-СРС-230;14.3;GALAD;0.95;1;20506;ООО "Электролуч"
EL-Line-Ex-2x120-SB-СРС-230;50;70;body-El-Line : 10;Взрывозащищенный светильник ;Поворотная скоба;4;Стена/потолок;LED;ЭПРА;косинусная;113;"Взрывозащищенные светодиодные светильники EL-L-Eх с маркировкой взрывозащиты 1Ex mb IIС T6 X предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011
Разнообразные типы креплений: планка (UC), поворотная скоба (S), тросовый подвес (HМ), консольный подвес (SM) помогут правильно и удобно установить светильник на стене или потолке. С помощью взрывозащищенных светильников серии EL-L-Ex могут быть созданы взрывобезопасные модульные осветительные комплексы мощностью до 240 Вт";Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ10";Ex tb IIIC T80°С Db X;1Ex mb IIC T6 Gb X ;П;1;5028±292;EL-Line;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/el-line-ex/el-line-ex-2x120/;67;113;196;1170;87;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20020;240;230;EL-Line-Ex-2x120;EL-Line-Ex-2x120-SB-СРС-230;16.2;GALAD;0.95;1;20507;ООО "Электролуч"
