;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;Body##OTHER##;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-40-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;5050;126;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-40-k-k50-5y/;65;126;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y);0,95;1;14008;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-40-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;5000;125;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-40-shb1-k50-5y/;65;125;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;13421;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-40-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;5000;125;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-40-shb2-k50-5y/;65;125;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;14007;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-65-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;7000;108;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-65-k-k50-5y/;65;108;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;65;230;GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y);0,95;1;14002;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-65-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;6950;107;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-65-shb1-k50-5y/;65;107;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;65;230;GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;14003;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-65-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;6950;107;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-65-shb2-k50-5y/;65;107;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;65;230;GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;14004;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-90-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;10050;112;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-90-k-k50-5y/;65;112;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;90;230;GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y);0,95;1;12884;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-90-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;10000;111;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-90-shb1-k50-5y/;65;111;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;90;230;GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;13821;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-90-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;10000;111;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-90-shb2-k50-5y/;65;111;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;90;230;GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;14005;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-110-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;11200;102;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-110-k-k50-5y/;65;102;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;110;230;GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y);0,95;1;13995;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-110-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;11100;101;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-110-shb1-k50-5y/;65;101;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;110;230;GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;13422;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-110-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;11100;101;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-110-shb2-k50-5y/;65;101;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;110;230;GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y);5;GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;13996;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-40-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-40-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;14 лет;не более 6%;5200;130;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-40-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;130;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Виктория LED-40-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-40-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);5;GALAD Виктория LED-40-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18739;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-65-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;15 лет;не более 6%;7380;114;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-60-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;114;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;65;230;GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);5;GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18740;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-90-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-90-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;16 лет;не более 6%;11070;123;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-90-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;123;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;90;230;GALAD Виктория LED-90-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-90-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);5;GALAD Виктория LED-90-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18741;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-110-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-110-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;17 лет;не более 6%;13090;119;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-110-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;119;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;110;230;GALAD Виктория LED-110-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-110-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);5;GALAD Виктория LED-110-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18742;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-130-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;15000;115;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-130-k-k50-5y/;65;115;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;130;230;GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y);0,95;1;13997;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-130-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;14700;113;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-130-shb1-k50-5y/;65;113;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;130;230;GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;13998;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-130-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;14700;113;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-130-shb2-k50-5y/;65;113;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;130;230;GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;13999;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-165-K K50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;косинусная;12 лет;не более 6%;17850;108;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-165-k-k50-5y/;65;108;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;165;230;GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y);0,95;1;14000;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-165-shb1 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;17550;106;ПММА;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-165-shb1-k50-5y/;65;106;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;165;230;GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y);0,95;1;13423;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-165-shb2 k50 (5Y).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широкая осевая;13 лет;не более 6%;17550;106;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;5000;5028±283;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-165-shb2-k50-5y/;65;106;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;165;230;GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y);GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y);6;GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y);0,95;1;14001;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-130-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;18 лет;не более 6%;15860;122;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-130-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;122;315;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;130;230;GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);6;GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18743;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Виктория LED-165-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);50;70;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD viktoriya LED-165-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS_GEN1) (st-1).ies;без управления;светильник;консоль;LED;ЭмПРА;широка боковая;19 лет;не более 6%;20130;122;;GALAD Виктория LED - это самый бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене. Источник питания ИПСЭМ собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;улицы и дороги;менее 5%;штампованая сталь; -60…40 °С;УХЛ1;П;1;;4000;3985±275;GALAD Виктория LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/Viktoria/viktoriya-led-165-shb-k50-740-ral9023-0-ors-gen1-st-1/;65;122;315;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;165;230;GALAD Виктория LED-165-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Виктория LED-165-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS/GEN1) (СТ-1);6;GALAD Виктория LED-165-ШБ/К50 (СТ-1);0,95;1;18744;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
