;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD ДПУ39-80-012 Геспер;50;80;Body_Gesper : 1;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-80-012-gesper/;IP65;98;221;645;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD ДПУ39-80-012 Геспер;GALAD ДПУ39-80-012 Геспер;8,5;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.04942; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-160-012 Геспер;50;80;Body_Gesper : 2;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-160-012-gesper/;IP65;98;221;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD ДПУ39-160-012 Геспер;GALAD ДПУ39-160-012 Геспер;14;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.04943; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-240-022 Геспер;50;80;Body_Gesper : 3;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-240-022-gesper/;IP65;98;444;930;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD ДПУ39-240-022 Геспер;GALAD ДПУ39-240-022 Геспер;20;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.04944; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-320-022 Геспер;50;80;Body_Gesper : 4;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-320-022-gesper/;IP65;98;444;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;320;230;GALAD ДПУ39-320-022 Геспер;GALAD ДПУ39-320-022 Геспер;25;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.04945; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-80-011 Геспер;50;80;Body_Gesper : 5;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-80-011-gesper/;IP65;98;221;645;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD ДПУ39-80-011 Геспер;GALAD ДПУ39-80-011 Геспер;8,5;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.08212; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-160-011 Геспер;50;80;Body_Gesper : 6;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-160-011-gesper/;IP65;98;221;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD ДПУ39-160-011 Геспер;GALAD ДПУ39-160-011 Геспер;14;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.08211; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-240-021 Геспер;50;80;Body_Gesper : 7;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-240-021-gesper/;IP65;98;444;930;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD ДПУ39-240-021 Геспер;GALAD ДПУ39-240-021 Геспер;20;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.08213; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-320-021 Геспер;50;80;Body_Gesper : 8;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-320-021-gesper/;IP65;98;444;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;320;230;GALAD ДПУ39-320-021 Геспер;GALAD ДПУ39-320-021 Геспер;25;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.08214; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-80-012 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 17;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-80-012-gesper-acdc/;IP65;98;221;645;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD ДПУ39-80-012 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-80-012 Геспер (AC/DC);8,5;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09634; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-160-012 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 18;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-160-012-gesper-acdc/;IP65;98;221;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD ДПУ39-160-012 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-160-012 Геспер (AC/DC);14;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09725; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-240-022 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 19;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;симметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-240-022-gesper-acdc/;IP65;98;444;930;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD ДПУ39-240-022 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-240-022 Геспер (AC/DC);20;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09731; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-80-011 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 21;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-80-011-gesper-acdc/;IP65;98;221;645;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD ДПУ39-80-011 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-80-011 Геспер (AC/DC);8,5;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09742; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-160-011 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 22;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-160-011-gesper-acdc/;IP65;98;221;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD ДПУ39-160-011 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-160-011 Геспер (AC/DC);14;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09724; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-240-021 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 23;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-240-021-gesper-acdc/;IP65;98;444;930;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD ДПУ39-240-021 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-240-021 Геспер (AC/DC);20;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09730; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD ДПУ39-320-021 Геспер (AC/DC);50;80;Body_Gesper : 24;без управления;Светильник ;установка на лире;LED;электронный драйвер;асимметричная;10 лет;10%;98;Силикатное закаленное стекло;GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;5;алюминиевый ; -40…+40 °С;У1;П;1;1;3985±275;GALAD  ДПУ39 Геспер LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dpu39-gesper/dpu39-320-021-gesper-acdc/;IP65;98;444;1235;325;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;320;230;GALAD ДПУ39-320-021 Геспер (AC/DC);GALAD ДПУ39-320-021 Геспер (AC/DC);25;GALAD   ДПУ39 Геспер LED;0,95;1;.09736; Лихославльский завод «Светотехника»
