;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Ситиус L LED-70-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 1;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;139;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;139;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17974; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 2;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;139;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;139;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17975; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 3;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;139;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;139;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18161; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 4;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;139;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;139;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18162; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 5;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;139;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;139;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18163; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 6;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;128;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;128;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18164; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-70-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 7;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;128;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-70-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;128;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;70;230;GALAD Ситиус L LED-70-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-70-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18165; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 8;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17976; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 9;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17977; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 10;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18166; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 11;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18167; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 12;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18168; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 13;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18169; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-90-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 14;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-90-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;90;230;GALAD Ситиус L LED-90-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-90-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18170; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 15;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;141;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17978; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 16;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;141;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17979; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 17;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;141;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18171; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 18;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;141;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18172; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 19;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;141;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18173; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 20;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18174; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 21;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;134;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-120-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;134;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;120;230;GALAD Ситиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18175; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 22;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17980; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 23;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17981; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 24;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18176; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 25;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18177; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 26;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18178; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 27;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;119;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;119;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17972; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-150-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 28;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;119;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-150-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;119;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Ситиус L LED-150-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-150-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18179; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 29;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17982; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 30;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17983; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 31;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18180; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 32;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18181; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 33;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;131;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;131;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18182; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 34;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;119;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;119;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18183; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-200-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 35;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;119;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-200-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;119;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;200;230;GALAD Ситиус L LED-200-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-200-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18184; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 36;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;122;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;122;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17984; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 37;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;122;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;122;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17985; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 38;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;122;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;122;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18185; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 39;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;122;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;122;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18186; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 40;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;122;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;122;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18187; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 41;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;100;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;100;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18188; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-250-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 42;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;100;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-250-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;100;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;250;230;GALAD Ситиус L LED-250-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-250-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18189; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);50;70;Body_Sitius : 43;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-extra-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17986; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 44;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-spot-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17987; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 45;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-narrow-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18190; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);50;70;Body_Sitius : 46;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-medium-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18191; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);50;70;Body_Sitius : 47;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;121;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-wide-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;121;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18192; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);50;70;Body_Sitius : 48;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Narrow Asymmetric;12 лет;не более 10%;116;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-narrow-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;116;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;17973; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Ситиус L LED-300-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);50;70;Body_Sitius : 49;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide Asymmetric;12 лет;не более 10%;116;Силикатное закаленное стекло;GALAD Ситиус L LED - универсальный прожектор, который можно использовать для освещения малых и средних спортивных объектов, промышленных объектов, больших открытых пространств и помещений с высокими потолками.Прожектор также может успешно применяться для декоративного и архитектурного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры и достопримечательностей.;Освещение больших пространств;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Ситиус L LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/spaces/citius/galad-sitius-l-led-300-wide-asymmetric-740-yw360f-d-0-gen1/;IP66;116;401;401;157;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;300;230;GALAD Ситиус L LED-300-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);GALAD Ситиус L LED-300-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1);5;GALAD АЗС LED;0,98;1;18193; Лихославльский завод «Светотехника»
