;Частота##OTHER##;мини1_макси2##OTHER##;Body##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 1;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21556; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 2;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21555; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 3;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21424; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 4;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21557; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 5;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21558; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 6;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21559; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 7;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21560; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 8;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21561; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 9;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21564; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 10;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21562; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 11;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21563; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 12;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21565; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 13;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21566; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 14;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21567; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 15;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21568; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 16;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21569; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 17;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21570; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 18;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21571; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 19;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21425; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 20;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21572; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 21;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21573; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 22;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21574; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 23;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21575; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 24;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21576; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 25;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21577; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 26;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21578; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 27;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21689; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 28;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21688; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 29;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21687; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 30;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21686; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 31;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21685; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 32;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;120;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21684; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 33;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21683; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 34;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21682; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 35;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21426; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 36;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21681; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 37;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21680; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 38;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21679; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 39;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21678; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 40;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21677; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 41;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21676; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 42;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21675; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 43;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21674; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 44;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21673; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 45;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21672; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 46;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21671; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 47;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21670; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 48;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;140;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21669; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 49;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21668; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 50;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21667; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 51;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21427; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 52;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21666; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 53;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21665; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 54;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21664; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 55;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21663; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 56;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21662; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 57;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21661; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 58;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21660; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 59;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21659; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 60;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21658; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 61;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21657; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 62;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21656; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 63;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21655; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 64;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;150;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21654; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 65;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21653; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 66;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21652; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 67;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21428; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 68;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21651; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 69;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21650; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 70;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21649; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 71;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21648; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 72;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21647; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 73;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21646; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 74;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21645; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 75;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21644; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 76;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21643; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 77;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21642; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 78;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21641; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 79;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21640; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 80;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;160;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21639; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 81;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21638; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 82;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21637; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 83;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21429; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 84;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21636; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 85;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21635; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 86;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21634; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 87;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21633; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 88;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21632; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 89;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21631; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 90;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21630; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 91;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21629; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 92;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21628; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 93;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21627; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 94;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21626; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 95;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21625; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 96;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;180;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21624; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 97;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21621; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 98;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21622; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 99;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21430; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 100;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21623; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 101;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21616; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 102;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21620; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 103;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21618; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 104;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21617; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 105;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21619; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 106;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21615; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 107;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21614; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 108;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21613; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 109;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21612; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 110;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21611; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 111;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21610; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 112;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;200;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21609; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 113;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21608; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 114;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21607; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 115;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21431; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 116;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21606; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 117;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21605; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 118;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21604; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 119;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21603; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 120;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21602; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 121;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21601; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 122;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21600; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 123;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21599; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 124;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21598; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 125;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21597; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 126;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21596; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 127;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21595; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 128;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;220;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21594; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 129;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21593; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 130;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21592; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 131;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21432; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 132;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21591; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 133;80;125;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;125;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21590; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 134;70;135;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;135;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21589; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 135;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21588; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 136;70;140;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;140;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21587; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 137;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21586; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 138;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21585; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 139;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21584; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 140;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая боковая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21583; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 141;80;130;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;2725±145;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;130;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(827_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21579; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 142;70;145;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3045±175;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;145;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(730_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21582; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 143;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(740_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21581; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);50;1;body-Optolux : 144;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21580; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Оптолюкс Макси;50;2;body-Optolux : 145;70;150;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;широкая осевая;12 лет;не более 10%;GALAD Оптолюкс LED - серия светильников для любых типов дорог: от магистральных, до дорог местного значения. Надежное и эффективное решение, с максимальной световой отдачей и интеграцией в интеллектуальные системы управления освещением.;Освещение улиц, дорог, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами;3; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;5028±283;GALAD Оптолюкс Мини LED;±15;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/optolux-mini/;IP66;IK08;150;345;780;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;240;230;GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);GALAD Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-УХЛ1(750_D_X_RAL9005_U50_TG_PRO_G2) (СТ-1);10;GALAD Оптолюкс Мини LED;0,95;1;21580; Лихославльский завод «Светотехника»
