;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС в зоне слепимости##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Волна LED-100-ШБ-У50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-100-SHB-U50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая боковая;12 лет;не более 10%;15000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-100-shb-u50-15000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Волна LED-100-ШБ-У50 ;GALAD Волна LED-100-ШБ-У50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17588; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-100-ШО-У50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-100-SHO-U50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая осевая;12 лет;не более 10%;15000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-100-sho-u50-15000-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Волна LED-100-ШО-У50 ;GALAD Волна LED-100-ШО-У50 (15000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17874; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-150-ШБ-У50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-150-SHB-U50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая боковая;12 лет;не более 10%;22500;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-150-shb-u50-22500-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Волна LED-150-ШБ-У50 ;GALAD Волна LED-150-ШБ-У50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17589; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-150-ШО-У50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-150-SHO-U50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая осевая;12 лет;не более 10%;22500;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-150-sho-u50-22500-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Волна LED-150-ШО-У50;GALAD Волна LED-150-ШО-У50 (22500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17875; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-200-ШБ-У50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-200-SHB-U50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая боковая;12 лет;не более 10%;30000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/volna-led-200-shb-u50-30000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Волна LED-200-ШБ-У50 ;GALAD Волна LED-200-ШБ-У50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17590; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-200-ШО-У50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-200-SHO-U50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая осевая;12 лет;не более 10%;30000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-200-sho-u50-30000-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Волна LED-200-ШО-У50;GALAD Волна LED-200-ШО-У50 (30000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;17876; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-250-ШБ-У50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-250-SHB-U50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая боковая;12 лет;не более 10%;37500;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/volna-led-250-shb-u50-37500-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Волна LED-250-ШБ-У50 ;GALAD Волна LED-250-ШБ-У50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;18010; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-250-ШО-У50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-250-SHO-U50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая осевая;12 лет;не более 10%;37500;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-250-sho-u50-37500-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Волна LED-250-ШО-У50;GALAD Волна LED-250-ШО-У50 (37500-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;18011; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-280-ШБ-У50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-280-SHB-U50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая боковая;12 лет;не более 10%;42000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/volna-led-280-shb-u50-42000-740-ral7040-d-0-ors2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;280;230;GALAD Волна LED-280-ШБ-У50;GALAD Волна LED-280-ШБ-У50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORS2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;18012; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Волна LED-280-ШО-У50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Volna LED-280-SHO-U50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1).ies;без управления;Светильник ;Универсальный (консольный/торшерный);LED;электронный драйвер;нет данного парамера;широкая осевая;12 лет;не более 10%;42000;150;Силикатное закаленное стекло;Высокоэффективный светодиодный светильник GALAD Волна LED разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 250 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автострады высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы и надежность позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветительную установку;Освещение улиц и дорог;1;Литой алюминий; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Волна LED;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/volna/galad-volna-led-280-sho-u50-42000-740-ral7040-d-0-orn2-gen1/;IP65;IK08;150;408;838;116;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;280;230;GALAD Волна LED-280-ШО-У50;GALAD Волна LED-280-ШО-У50 (42000-740-RAL7040-D-0-ORN2-GEN1);12,5;GALAD Волна LED;0,98;1;18013; Лихославльский завод «Светотехника»
