;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Маркировка по пыли##OTHER##;Маркировка по газу##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
ROBUS-EX-20-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;145;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±283;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-20w/;68;145;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;20;230;ROBUS-EX-20-220-2-25-О;ROBUS-EX-20-220-2-25-О;3,2;GALAD;0,95;1;20990;ООО "Электролуч"
ROBUS-EX-30-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;140;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±284;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-30w/;68;140;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;30;230;ROBUS-EX-30-220-2-25-О;ROBUS-EX-30-220-2-25-О;3,2;GALAD;0,95;1;20991;ООО "Электролуч"
ROBUS-EX-40-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;128;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ4"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±286;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-40w/;68;128;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;40;230;ROBUS-EX-40-220-2-25-О;ROBUS-EX-40-220-2-25-О;3,2;GALAD;0,95;1;20993;ООО "Электролуч"
ROBUS-EX-50-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;148;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ1"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±283;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-50w/;68;148;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;50;230;ROBUS-EX-50-220-2-25-О;ROBUS-EX-50-220-2-25-О;3,8;GALAD;0,95;1;20994;ООО "Электролуч"
ROBUS-EX-60-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;138;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ2"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±284;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-60w/;68;138;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;ROBUS-EX-60-220-2-25-О;ROBUS-EX-60-220-2-25-О;3,8;GALAD;0,95;1;20995;ООО "Электролуч"
ROBUS-EX-80-220-2-25-О;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;"крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепление на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP),
крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).";LED;ЭПРА;косинусная;15 лет;126;Взрывозащищенные светодиодные светильники нового поколения Robus разработаны с учетом актуальных мировых тенденций рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Существующая линейка мощностей взрывозащищенных светодиодных светильников Robus от 20 до 80 Вт и многообразие систем креплений позволяет использовать светильник для решения любых задач при освещении взрывоопасных зон;Взрывозащита;менее 1%; -50…55 °С;"ОМ1
УХЛ3"; Ex td IIIC T58°…85°C Db X;1Ex db IIC T6/T5 Gb X;П;1;5028±285;ROBUS;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/robus-ex/robus-ex-80w/;68;126;198;198;172;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;ROBUS-EX-80-220-2-25-О;ROBUS-EX-80-220-2-25-О;3,8;GALAD;0,95;1;20996;ООО "Электролуч"
