;Частота##OTHER##;Body##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 1;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20647; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 2;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20648; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 3;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20649; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 4;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20650; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 5;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20651; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 6;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20652; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 7;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20653; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 8;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20692; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 9;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20688; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 10;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20689; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 11;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20690; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 12;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20691; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 13;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20687; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 14;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20693; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 15;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20705; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 16;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20706; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 17;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20707; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 18;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20708; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 19;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20709; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 20;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20711; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 21;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20710; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 22;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20722; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 23;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20723; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 24;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20724; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 25;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20725; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 26;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20726; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 27;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20727; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 28;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20728; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 29;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20740; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 30;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20741; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 31;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20742; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 32;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20743; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 33;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20744; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 34;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20745; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 35;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20746; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 36;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;142;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;142;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20665; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 37;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20666; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 38;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20667; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 39;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20668; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 40;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20669; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 41;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20670; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 42;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20671; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 43;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20964; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 44;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20975; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 45;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20965; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 46;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20966; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 47;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20967; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 48;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20968; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 49;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20969; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 50;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20946; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 51;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20947; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 52;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20948; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 53;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20949; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 54;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20950; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 55;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20951; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 56;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20952; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 57;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;140;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;140;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20928; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 58;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20929; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 59;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;147;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;147;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20930; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 60;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20931; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 61;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;141;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;141;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20932; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 62;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;139;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;139;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20933; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 63;70;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;138;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;138;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20934; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 64;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20642; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 65;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20643; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 66;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20644; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 67;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20645; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 68;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;80;230;GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-80-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20646; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 69;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20682; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 70;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20683; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 71;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20684; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 72;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20685; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 73;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20686; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 74;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20700; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 75;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20701; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 76;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;133;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;133;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20702; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 77;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20703; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 78;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;120;230;GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-120-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);5,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20704; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 79;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20717; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 80;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20718; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 81;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20719; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 82;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20720; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 83;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;450;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;150;230;GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-150-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);6;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20721; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 84;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20734; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 85;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20735; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 86;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20736; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 87;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20737; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 88;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20738; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 89;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;470;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;200;230;GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-200-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);7,1;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20739; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 90;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20659; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 91;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20660; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 92;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20661; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 93;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20662; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 94;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-Э30х90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20663; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 95;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;223;570;230;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;250;230;GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);8;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20664; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 96;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20958; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 97;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20959; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 98;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20960; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 99;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20961; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 100;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20962; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 101;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;450;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;300;230;GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-300-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);12,3;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20963; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 102;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20940; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 103;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20941; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 104;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20942; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 105;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20943; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 106;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20944; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 107;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;470;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;400;230;GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);14,5;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20945; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 108;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;130;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;130;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20922; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 109;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;128;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;128;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20923; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 110;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;глубокая;12 лет;не более 10%;134;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;134;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20924; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 111;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;концентрированная ;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20925; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 112;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;симметричная средняя;12 лет;не более 10%;129;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;129;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-Э30х90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20926; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);50;body-Everix : 113;80;без управления;Светильник ;крепление на лиру;LED;электронный драйвер;асимметричная;12 лет;не более 10%;127;GALAD Эверикс LED - универсальный световой прибор, который выпускается как с электронным драйвером, так и с ИПСЭМ – электромагнитным источником питания. Модификации с электронным драйвером наилучшим образом подойдут для проектов, где ключевым параметром выбора является световая отдача, выбирая модификации с ИПСЭМ, Вы получаете надёжное изделие по минимальной цене;Освещение производственных цехов, складских помещений, строительных площадок, карьеров. Освещение объектов транспортной инфраструктуры: портов, аэропортов, открытых автостоянок, сортировочных железнодорожных станций, многоуровневых автодорог. Освещение фасадов зданий и памятников архитектуры.;5; -40…+40 °С;УХЛ1;П;I;I;3985±275;GALAD Эверикс LED;±90;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/galad-everiks/;IP66;127;450;570;360;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;500;230;GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);GALAD Эверикс LED-500-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/Х/G1);15,9;GALAD Эверикс LED;0,95;1;20927; Лихославльский завод «Светотехника»
