;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
ДВП02-80-001 АЗС;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\DVP02-80-001 AZS.IES;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;э/м драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;6800;85;Силикатное закаленное стекло;GALAD АЗС LED создавался на базе уже проверенной серии Эверест специально для освещения под навесом раздаточных колонок заправочных станций. Во главу угла были поставлены безопасность и надежность оборудования, чего удалось добиться благодаря применению светодиодов в качестве источников света - они не требуют обслуживания и замены и работают без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры, что особенно важно при освещении объектов с повышенной воспламеняемостью.собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;Промышленное освещение;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD АЗС LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/dvp02-azs/galad-azs-led-80/;IP65;85;251;346;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;80;230;GALAD АЗС LED-80;GALAD АЗС LED-80;5;GALAD АЗС LED;0,95;1;09022;Кадошкинский электротехнический завод
ДВП02-100-001 АЗС;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\DVP02-100-001 AZS.IES;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;э/м драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;8500;85;Силикатное закаленное стекло;GALAD АЗС LED создавался на базе уже проверенной серии Эверест специально для освещения под навесом раздаточных колонок заправочных станций. Во главу угла были поставлены безопасность и надежность оборудования, чего удалось добиться благодаря применению светодиодов в качестве источников света - они не требуют обслуживания и замены и работают без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры, что особенно важно при освещении объектов с повышенной воспламеняемостью.собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;Промышленное освещение;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD АЗС LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/dvp02-azs/galad-azs-led-100/;IP65;85;251;346;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD АЗС LED-100;GALAD АЗС LED-100;5;GALAD АЗС LED;0,95;1;09023;Кадошкинский электротехнический завод
ДВП02-120-001 АЗС;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\DVP02-120-001 AZS.IES;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;э/м драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;10200;85;Силикатное закаленное стекло;GALAD АЗС LED создавался на базе уже проверенной серии Эверест специально для освещения под навесом раздаточных колонок заправочных станций. Во главу угла были поставлены безопасность и надежность оборудования, чего удалось добиться благодаря применению светодиодов в качестве источников света - они не требуют обслуживания и замены и работают без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры, что особенно важно при освещении объектов с повышенной воспламеняемостью.собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;Промышленное освещение;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD АЗС LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/dvp02-azs/galad-azs-led-120/;IP65;85;251;346;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;120;230;GALAD АЗС LED-120;GALAD АЗС LED-120;5;GALAD АЗС LED;0,95;1;09024;Кадошкинский электротехнический завод
ДВП02-160-001 АЗС;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\DVP02-160-001 AZS.IES;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;э/м драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;13600;85;Силикатное закаленное стекло;GALAD АЗС LED создавался на базе уже проверенной серии Эверест специально для освещения под навесом раздаточных колонок заправочных станций. Во главу угла были поставлены безопасность и надежность оборудования, чего удалось добиться благодаря применению светодиодов в качестве источников света - они не требуют обслуживания и замены и работают без разрядных импульсов и тела накала высокой температуры, что особенно важно при освещении объектов с повышенной воспламеняемостью.собственной разработки позволяет светильнику работать при экстремальных температурах, а также защищает от высоковольтных импульсов. Светильник устанавливается на Г-образный кронштейн диаметром 48-50 мм.;Промышленное освещение;5;экструзия алюминия; -40…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD АЗС LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/dvp02-azs/galad-azs-led-160/;IP65;85;251;346;124;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;160;230;GALAD АЗС LED-160;GALAD АЗС LED-160;5;GALAD АЗС LED;0,95;1;09025;Кадошкинский электротехнический завод
