;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
MORION-EX-40-220;body-MORION : 1;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;125;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ1";П;1;5028±283;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-40w/;68;125;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20011;40;230;MORION-EX-40-220;MORION-EX-40-220;9,5;GALAD;0,95;1;20483;ООО "Электролуч"
MORION-EX-60-220;body-MORION : 2;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;125;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ2";П;1;5028±284;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-60w/;68;125;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20012;60;230;MORION-EX-60-220;MORION-EX-60-220;9,5;GALAD;0,95;1;20484;ООО "Электролуч"
MORION-EX-80-220;body-MORION : 3;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;118;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ3";П;1;5028±285;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-80w/;68;118;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20013;80;230;MORION-EX-80-220;MORION-EX-80-220;9,5;GALAD;0,95;1;20485;ООО "Электролуч"
MORION-EX-100-220;body-MORION : 4;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;121;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ4";П;1;5028±286;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-100w/;68;121;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20014;100;230;MORION-EX-100-220;MORION-EX-100-220;9,5;GALAD;0,95;1;20486;ООО "Электролуч"
MORION-EX-120-220;body-MORION : 5;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;119;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ5";П;1;5028±287;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-120w/;68;119;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20015;120;230;MORION-EX-120-220;MORION-EX-120-220;9,5;GALAD;0,95;1;20487;ООО "Электролуч"
MORION-EX-140-220;body-MORION : 6;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;119;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ6";П;1;5028±288;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-140w/;68;119;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20016;140;230;MORION-EX-140-220;MORION-EX-140-220;9,9;GALAD;0,95;1;20488;ООО "Электролуч"
MORION-EX-160-220;body-MORION : 7;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;123;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ7";П;1;5028±289;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-160w/;68;123;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20017;160;230;MORION-EX-160-220;MORION-EX-160-220;9,9;GALAD;0,95;1;20489;ООО "Электролуч"
MORION-EX-160HL-220;body-MORION : 8;50;70;без управления;Взрывозащищенный светильник ;9 типов креплений Morion учитывают любые индивидуальные особенности и требования по монтажу: крепление на опору под углом 25° (SA) и вертикально (SS), крепление на трубу (PM), крепле- ние на стену (WA, WM), крепление на рым-болт (HM), крепление на потолок (CM), с трубой (CP), крепление на стену или потолок с помощью универсальной скобы (SB).;LED;ЭПРА;косинусная;10 лет;159;Светильник Morion применяется для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011. Широкая линейка мощностей светильников серии Morion от 40 до 160 Вт позволяет применять данный светильник для решения абсолютно любых задач при освещении взрывоопасных зон на разных высотах как внутри помещений, так и для освещения широких открытых площадок.;Взрывозащита;менее 1%; -60…55 °С;"ОМ1
УХЛ8";П;1;5028±290;Morion;0;https://galad.ru/catalog/special/vzryvozashcita/morion-ex/morion-ex-160w-hl/;68;159;280;280;191;ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150, ГОСТ IEC 60598-2-5, ГОСТ IEC 60079-10-1-20018;160;230;MORION-EX-160HL-220;MORION-EX-160HL-220;9,9;GALAD;0,95;1;20490;ООО "Электролуч"
