;Body##OTHER##;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС в зоне слепимости##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;IK##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Афродита LED-6-11-CarW (4000/RAL9016/1.01/50);Body_Afrodita : 1;50;95;без управления;Светильник ;на шинопровод;LED;драйвер;нет данного парамера;11°;12 лет;не более 10%;82;полиэтиленрефталат;GALAD Афродита LED - это светильник со специальной конструкцией, дополнительными модулями и опциями, имеет настраиваемые параметры, которые позволяют использовать светильники при освещении любых экспозиций, а также сохранить единый дизайн и обеспечить единое управление системой освещения для всех залов.;Экспозиционное;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3985±275;GALAD Афродита LED;регулируемый;0;https://galad.ru/catalog/indoor/museum/afrodita-led/galad-afrodita-led-6-11-carw-4000-ral9016-1.01-50/;IP20;отсутствует;490;122;183;75;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;6;230;GALAD Афродита LED-6-11-CarW ;GALAD Афродита LED-6-11-CarW (4000/RAL9016/1.01/50);1,8;GALAD Афродита LED;0,9;1;14925;Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Афродита LED-6-25-Ilo (4000/RAL9016/1.01/50);Body_Afrodita : 2;50;95;без управления;Светильник ;на шинопровод;LED;драйвер;нет данного парамера;25°;12 лет;не более 10%;82;полиэтиленрефталат;GALAD Афродита LED - это светильник со специальной конструкцией, дополнительными модулями и опциями, имеет настраиваемые параметры, которые позволяют использовать светильники при освещении любых экспозиций, а также сохранить единый дизайн и обеспечить единое управление системой освещения для всех залов.;Экспозиционное;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3985±275;GALAD Афродита LED;регулируемый;0;https://galad.ru/catalog/indoor/museum/afrodita-led/galad-afrodita-led-6-25-llo-4000-ral9016-1.01-50/;IP20;отсутствует;490;122;183;75;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;6;230;GALAD Афродита LED-6-25-Ilo ;GALAD Афродита LED-6-25-Ilo (4000/RAL9016/1.01/50);1,8;GALAD Афродита LED;0,9;1;14951;Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Афродита LED-6-50-CarW (4000/RAL9016/1.01/50);Body_Afrodita : 3;50;95;без управления;Светильник ;на шинопровод;LED;драйвер;нет данного парамера;50°;12 лет;не более 10%;82;полиэтиленрефталат;GALAD Афродита LED - это светильник со специальной конструкцией, дополнительными модулями и опциями, имеет настраиваемые параметры, которые позволяют использовать светильники при освещении любых экспозиций, а также сохранить единый дизайн и обеспечить единое управление системой освещения для всех залов.;Экспозиционное;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3985±275;GALAD Афродита LED;регулируемый;0;https://galad.ru/catalog/indoor/museum/afrodita-led/galad-afrodita-led-6-50-carw-4000-ral9016-1.01-50/;IP20;отсутствует;490;122;183;75;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;6;230;GALAD Афродита LED-6-50-CarW ;GALAD Афродита LED-6-50-CarW (4000/RAL9016/1.01/50);1,8;GALAD Афродита LED;0,9;1;14929;Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Афродита LED-6-64х20-Win (4000/RAL9016/1.01/50);Body_Afrodita : 4;50;95;без управления;Светильник ;на шинопровод;LED;драйвер;нет данного парамера;64х20°;12 лет;не более 10%;82;полиэтиленрефталат;GALAD Афродита LED - это светильник со специальной конструкцией, дополнительными модулями и опциями, имеет настраиваемые параметры, которые позволяют использовать светильники при освещении любых экспозиций, а также сохранить единый дизайн и обеспечить единое управление системой освещения для всех залов.;Экспозиционное;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3985±275;GALAD Афродита LED;регулируемый;0;https://galad.ru/catalog/indoor/museum/afrodita-led/galad-afrodita-led-6-64x20-win-4000-ral9016-1.01-50/;IP20;отсутствует;490;122;183;75;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;6;230;GALAD Афродита LED-6-64х20-Win ;GALAD Афродита LED-6-64х20-Win (4000/RAL9016/1.01/50);1,8;GALAD Афродита LED;0,9;1;14931;Лихославльский завод «Светотехника»
