;Выход##OTHER##;Стрелка##OTHER##;Выключи##OTHER##;Частота##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
ДБУ01-20-005 У1 (Выход);1;0;0;50;без управления;Светильник ;Настенный;LED;электронный драйвер;5 лет;Силикатное закаленное стекло;ДБУ01 - это серия аварийной навигации для использования в тонелях и на производстве. Встроенный аккумулятор обеспечивает не менее трех часов работы светильника в аварийном режиме при температурах от -30 до +50 °С.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;10;Кислотостойкая нержавеющая сталь; -30…+50 °С;У1;1;1;GALAD  ДБУ01 LED;1;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dbu01/dbu01-20-005-u1-vihod/;IP65;220;405;79;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;20;230;ДБУ01-20-005 У1 (Выход);ДБУ01-20-005 У1 (Выход);5,5;GALAD ДБУ01 LED;0,95;1;15059; Лихославльский завод «Светотехника»
ДБУ01-20-004 У1 (Стрелка);0;1;0;50;без управления;Светильник ;Настенный;LED;электронный драйвер;5 лет;Силикатное закаленное стекло;ДБУ01 - это серия аварийной навигации для использования в тонелях и на производстве. Встроенный аккумулятор обеспечивает не менее трех часов работы светильника в аварийном режиме при температурах от -30 до +50 °С.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;10;Кислотостойкая нержавеющая сталь; -30…+50 °С;У1;1;1;GALAD  ДБУ01 LED;1;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dbu01/dbu01-20-004-u1-strelka/;IP65;220;405;79;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;20;230;ДБУ01-20-004 У1 (Стрелка);ДБУ01-20-004 У1 (Стрелка);5,5;GALAD ДБУ01 LED;0,95;1;15058; Лихославльский завод «Светотехника»
ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель);0;0;1;50;без управления;Светильник ;Настенный;LED;электронный драйвер;5 лет;Силикатное закаленное стекло;ДБУ01 - это серия аварийной навигации для использования в тонелях и на производстве. Встроенный аккумулятор обеспечивает не менее трех часов работы светильника в аварийном режиме при температурах от -30 до +50 °С.;Освещение для тоннелей и подземных переходов;10;Кислотостойкая нержавеющая сталь; -30…+50 °С;У1;1;1;GALAD  ДБУ01 LED;1;https://galad.ru/catalog/outdoor/tunnel/dbu01/dbu01-20-003/;IP65;220;480;75;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;20;230;ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель);ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель);7;GALAD ДБУ01 LED;0,95;1;04364; Лихославльский завод «Светотехника»
