;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;URL##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##
GALAD Омега LED-40-ШБ1/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-40-shb1_u50 (5500_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широка боковая;5500;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-40-shb1-u50-5500-740-ral7040-d-0-gen1/;138;40;GALAD Омега LED-40-ШБ1/У50;GALAD Омега LED-40-ШБ1/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15917
GALAD Омега LED-40-ШО/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-40-sho_u50(5500_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широкая осевая;5500;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-40-sho-u50-5500-740-ral7040-d-0-gen1/;138;40;GALAD Омега LED-40-ШО/У50;GALAD Омега LED-40-ШО/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15918
GALAD Омега LED-40-PCR/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-40-PCR_u50 (5500_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (после пешеходного перехода);5500;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-40-pcr-u50-5500-740-ral7040-d-0-gen1/;138;40;GALAD Омега LED-40-PCR/У5;GALAD Омега LED-40-PCR/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17138
GALAD Омега LED-40-PCL/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-40-PCL_u50 (5500_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом);5500;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-40-pcl-u50-5500-740-ral7040-d-0-gen1/;138;40;GALAD Омега LED-40-PCL/У50 ;GALAD Омега LED-40-PCL/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17139
GALAD Омега LED-60-ШБ1/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-60-shb1_u50 (8300_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широка боковая;8300;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-60-shb1-u50-8300-740-ral7040-d-0-gen1/;138;60;GALAD Омега LED-60-ШБ1/У50;GALAD Омега LED-60-ШБ1/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15919
GALAD Омега LED-60-ШО/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-60-sho_u50(8300_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широкая осевая;8300;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-60-sho-u50-8300-740-ral7040-d-0-gen1/;138;60;GALAD Омега LED-60-ШО/У50;GALAD Омега LED-60-ШО/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15920
GALAD Омега LED-60-PCR/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-60-PCR_u50 (8300_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (после пешеходного перехода);8300;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-60-pcr-u50-8300-740-ral7040-d-0-gen1/;138;60;GALAD Омега LED-60-PCR/У50;GALAD Омега LED-60-PCR/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17140
GALAD Омега LED-60-PCL/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-60-PCL_u50 (8300_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом);8300;138;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-60-pcl-u50-8300-740-ral7040-d-0-gen1/;138;60;GALAD Омега LED-60-PCL/У50;GALAD Омега LED-60-PCL/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17141
GALAD Омега LED-80-ШБ1/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-80-shb1_u50 (10000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широка боковая;10000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-80-shb1-u50-10000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;80;GALAD Омега LED-80-ШБ1/У50;GALAD Омега LED-80-ШБ1/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15921
GALAD Омега LED-80-ШО/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-80-sho_u50(10000_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широкая осевая;10000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-80-sho-u50-10000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;80;GALAD Омега LED-80-ШО/У50;GALAD Омега LED-80-ШО/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15922
GALAD Омега LED-80-PCR/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-80-PCR_u50 (10000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (после пешеходного перехода);10000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-80-pcl-u50-10000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;80;GALAD Омега LED-80-PCR/У50;GALAD Омега LED-80-PCR/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17142
GALAD Омега LED-80-PCL/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-80-PCL_u50 (10000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом);10000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-800-pcl-u50-10000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;80;GALAD Омега LED-80-PCL/У50;GALAD Омега LED-80-PCL/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17143
GALAD Омега LED-100-ШБ1/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-100-shb1u50 (13000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широка боковая;13000;130;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-100-shb1-u50-13000-740-ral7040-d-0-gen1/;130;100;GALAD Омега LED-100-ШБ1/У50;GALAD Омега LED-100-ШБ1/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15923
GALAD Омега LED-100-ШО/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-100-sho_u50(13000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широкая осевая;13000;130;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-100-sho-u50-13000-740-ral7040-d-0-gen1/;130;100;GALAD Омега LED-100-ШО/У50;GALAD Омега LED-100-ШО/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15924
GALAD Омега LED-100-PCR/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-100-PCR_u50 (13000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (после пешеходного перехода);13000;130;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-100-pcr-u50-13000-740-ral7040-d-0-gen1/;130;100;GALAD Омега LED-100-PCR/У50;GALAD Омега LED-100-PCR/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17144
GALAD Омега LED-100-PCL/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-100-PCL_u50 (13000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом);13000;130;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-100-pcl-u50-13000-740-ral7040-d-0-gen1/;130;100;GALAD Омега LED-100-PCL/У50;GALAD Омега LED-100-PCL/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17145
GALAD Омега LED-120-ШБ1/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-120-shb1_u50 (15000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широка боковая;15000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-120-shb1-u50-15000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;120;GALAD Омега LED-120-ШБ1/У50;GALAD Омега LED-120-ШБ1/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15925
GALAD Омега LED-120-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-120-sho_u50(15000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;широкая осевая;15000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-120-sho-u50-15000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;120;GALAD Омега LED-120-ШО/У50;GALAD Омега LED-120-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;15926
GALAD Омега LED-120-PCR/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-120-PCR_u50 (15000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (после пешеходного перехода);15000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-120-pcr-u50-15000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;120;GALAD Омега LED-120-PCR/У50;GALAD Омега LED-120-PCR/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17147
GALAD Омега LED-120-PCL/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_Group\GALAD omega LED-120-PCL_u50 (15000_740_RAL7040_D_0_GEN1).IES;для пешеходных переходов (перед пешеходным переходом);15000;125;4000;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/galad-omega-led-120-pcl-u50-15000-740-ral7040-d-0-gen1/;125;120;GALAD Омега LED-120-PCL/У50;GALAD Омега LED-120-PCL/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1);0.95;17146
