;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 1;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-ellipse-w4000-m-pc/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;14;230;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/М PC;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11586; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 2;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-extra-wide-w4000-m-pc/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;14;230;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/М PC;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11582; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 3;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-medium-w4000-m-pc/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;14;230;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/М PC;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11574; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 4;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-spot-w4000-m-pc/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/М PC;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11570; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 5;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-wide-w4000-m-pc/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/М PC;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11578; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 6;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-ellipse-w4000-mg/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18946; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG Ring ;50;80;Body_Avrora_14 : 7;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-ellipse-w4000-mg-ring/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG Ring ;GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG Ring ;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18956; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 8;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-extra-wide-w4000-mg/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18948; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG Ring ;50;80;Body_Avrora_14 : 9;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-extra-wide-w4000-mg-ring/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG Ring ;GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG Ring ;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18958; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 10;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-medium-w4000-mg/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18950; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 11;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-medium-w4000-mg-ring/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG Ring;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18960; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 12;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-spot-w4000-mg/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18952; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 13;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-spot-w4000-mg-ring/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG Ring;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18962; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 14;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-wide-w4000-mg/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18954; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 15;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;104;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-14-wide-w4000-mg-ring/;IP65;104;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG Ring;2,2;GALAD Аврора LED;0,95;1;18964; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 16;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-ellipse-w4000-m-pc/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;14;230;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/М PC;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;11606; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 17;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-extra-wide-w4000-m-pc/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/М PC;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;11602; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 18;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-medium-w4000-m-pc/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/М PC;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;11594; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 19;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-spot-w4000-m-pc/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/М PC;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;11590; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/М PC;50;80;Body_Avrora_14 : 20;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-wide-w4000-m-pc/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/М PC;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/М PC;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;11598; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 21;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-ellipse-w4000-mg/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18966; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG Ring ;50;80;Body_Avrora_14 : 22;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-ellipse-w4000-mg-ring/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG Ring ;GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG Ring ;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18976; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 23;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-extra-wide-w4000-mg/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18968; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG Ring ;50;80;Body_Avrora_14 : 24;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Extra Wide;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-extra-wide-w4000-mg-ring/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG Ring ;GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG Ring ;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18978; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 25;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-medium-w4000-mg/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18970; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 26;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-medium-w4000-mg-ring/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG Ring;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18980; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 27;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-spot-w4000-mg/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18972; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 28;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Spot ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-spot-w4000-mg-ring/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG Ring;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18982; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG;50;80;Body_Avrora_14 : 29;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-wide-w4000-mg/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18974; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG Ring;50;80;Body_Avrora_14 : 30;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Wide ;12 лет;не более 10%;91;Ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;3985±275;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do010/galad-avrora-led-28-wide-w4000-mg-ring/;IP65;91;247;249;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;28;230;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG Ring;GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG Ring;2,4;GALAD Аврора LED;0,95;1;18984; Лихославльский завод «Светотехника»
