;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;URL##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##
GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/3500;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Termit LED-9-d100_v_m_3500.ies;800;89;3500;3465±245;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-9--d100-v-m-3500/;89;100;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;9;GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/3500;GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/3500;0,45;GALAD Термит;08282
GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/5000;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-9-d100_v_m_5000.ies;800;89;5000;5028±283;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-9--d100-v-m-5000/;89;100;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;9;GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/5000;GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/5000;0,45;GALAD Термит;08283
GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/3500;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-18-d180_v_m_3500.ies;1600;89;3500;3465±245;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-18--d180-v-m-3500/;89;180;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;18;GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/3500;GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/3500;0,85;GALAD Термит;08284
GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/5000;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-18-d180_v_m_5000.ies;1600;89;5000;5028±283;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-18--d180-v-m-5000/;89;180;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;18;GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/5000;GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/5000;0,85;GALAD Термит;08285
GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/3500;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-30-d245_v_m_3500.ies;2500;83;3500;3465±245;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-30--d245-v-m-3500/;83;245;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/3500;GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/3500;1,35;GALAD Термит;08286
GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/5000;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-30-d245_v_m_5000.ies;2650;88;5000;5028±283;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-30--d245-v-m-5000/;88;245;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/5000;GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/5000;1,35;GALAD Термит;08287
GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/3500;3500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-45-d245_v_m_3500.ies;3700;82;3500;3465±245;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-45--d245-v-m-3500/;82;245;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;45;GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/3500;GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/3500;1,35;GALAD Термит;08288
GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/5000;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Termit LED-45-d245_v_m_5000.ies;4000;89;5000;5028±283;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/termit/galad-termit-led-45--d245-v-m-5000/;89;245;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;45;GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/5000;GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/5000;1,35;GALAD Термит;08289
