;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_3000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-38_P_D_3000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;3820;101;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-38-p-d-3000-3/;IP20;101;91;1204;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;38;230;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_3000_3;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_3000_3;3,4;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10573; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_4000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-38_P_D_4000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;3820;150;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-38-p-d-4000-3/;IP20;150;91;1204;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;38;230;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_4000_3;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_4000_3;3,4;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10574; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_5000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-38_P_D_5000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;3820;150;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-38-p-d-5000-3/;IP20;150;91;1204;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;38;230;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_5000_3;GALAD Маркет ПРО LED-38_П_Д_5000_3;3,4;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10575; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_3000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-3000-5/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_5;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10576; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_3000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-3000-3/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_3;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_3000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10359; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_4000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-4000-3/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_3;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10577; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_4000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-4000-5/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_5;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_4000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10274; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_5000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-5000-3/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_3;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10159; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-45_P_D_5000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;4330;96;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-45-p-d-5000-5/;IP20;96;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;45;230;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_5;GALAD Маркет ПРО LED-45_П_Д_5000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10146; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-55_P_D_3000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-3000-3/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_3;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10620; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-55_P_D_3000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-3000-5/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_5;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_3000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10621; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-55_P_D_4000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-4000-3/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_3;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10622; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-55_P_D_4000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-4000-5/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_5;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_4000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10623; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_3;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-55_P_D_5000_3.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-5000-3/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_3;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_3;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10624; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-55_P_D_5000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-55-p-d-5000-5/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;55;230;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_5;GALAD Маркет ПРО LED-55_П_Д_5000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10625; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_3000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Market PRO LED-75_P_D_3000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;5800;105;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3000;3045±175;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-75-p-d-3000-5/;IP20;105;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;75;230;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_3000_5;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_3000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10275; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_4000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-75_P_D_4000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;8000;107;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-75-p-d-4000-5/;IP20;107;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;75;230;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_4000_5;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_4000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10276; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_5000_5;50;80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD  Market PRO LED-75_P_D_5000_5.IES;без управления;Светильник ;Подвесы, на потолок, на монтажный профиль;LED;электронный драйвер;косинусная;12 лет;не более 10%;8000;107;матовый поликарбонат;Линейная система освещения для торговых площадей GALAD Маркет ПРО LED обеспечивает оптимальную освещённость как на горизонтальной поверхности - 1000 лк, так и на вертикальной (стеллажи) - 500 лк. Высокий индекс цветопередачи позволяет передать натуральные цвета товаров, а комфортное равномерное освещение привлечет новых покупателей.;Торговое освещение ;3;Стальной; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;5000;5028±283;GALAD Маркет ПРО LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/commercial/market-pro/galad-market-pro-led-75-p-d-5000-5/;IP20;107;91;1504;91;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;75;230;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_5000_5;GALAD Маркет ПРО LED-75_П_Д_5000_5;3,9;GALAD Маркет ПРО LED;0,95;1;10277; Лихославльский завод «Светотехника»
