;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/6060;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom LED-35_u_p_4000_6060.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3600;103;GALAD Эконом LED - это отличное решение для потребителей, чей бюджет ограничен, однако есть желание получить стабильно высокое качество. В Экономе используются 1-ваттные светодиоды.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom/galad-econom-led-35-u-p-4000-6060/;20;103;595;595;45;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/6060;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/6060;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/6060;3.5;0.97;1;11810;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/1230;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom LED-35_u_p_4000_1230.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3600;103;GALAD Эконом LED - это отличное решение для потребителей, чей бюджет ограничен, однако есть желание получить стабильно высокое качество. В Экономе используются 1-ваттные светодиоды.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom/galad-econom-led-35-u-p-4000-1230/;20;103;297;1197;45;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/1230;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/1230;GALAD Эконом LED-35 /У/П/4000/1230;3.5;0.97;1;11816;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эконом LED-18 /У/П/4000/6030;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom LED-18_u_p_4000_6030.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;1850;103;GALAD Эконом LED - это отличное решение для потребителей, чей бюджет ограничен, однако есть желание получить стабильно высокое качество. В Экономе используются 1-ваттные светодиоды.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom/galad-econom-led-18-u-p-4000-6030/;20;103;297;595;45;ГОСТ 15150-69;18;230;GALAD Эконом LED-18 /У/П/4000/6030;GALAD Эконом LED-18 /У/П/4000/6030;GALAD Эконом LED-18 /У/П/4000/6030;3.5;0.97;1;11822;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
