;Частота##OTHER##;Body##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Аврора LED-32-Ellipse/RGBW/М PC;50;Body_Avrora32 : 1;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;38;ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do012/galad-avrora-led-32-ellipse-rgbw-mpc/;IP65;38;247;252;53;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;32;230;GALAD Аврора LED-32-Ellipse/RGBW/М PC;GALAD Аврора LED-32-Ellipse/RGBW/М PC;2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11083; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-32-Medium/RGBW/М PC;50;Body_Avrora32 : 2;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium;12 лет;не более 10%;38;ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do012/galad-avrora-led-32-medium-rgbw-mpc/;IP65;38;247;252;53;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;32;230;GALAD Аврора LED-32-Medium/RGBW/М PC;GALAD Аврора LED-32-Medium/RGBW/М PC;2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11084; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-48-Ellipse/RGBW/М PC;50;Body_Avrora32 : 3;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Ellipse;12 лет;не более 10%;33;ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do012/galad-avrora-led-48-ellips-rgbw-mpc/;IP65;33;315;320;53;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;48;230;GALAD Аврора LED-48-Ellipse/RGBW/М PC;GALAD Аврора LED-48-Ellipse/RGBW/М PC;2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11085; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Аврора LED-48-Medium/RGBW/М PC;50;Body_Avrora32 : 4;без управления;Светильник ;установка на лире ;LED;электронный драйвер;Medium;12 лет;не более 10%;33;ударопрочный поликарбонат;В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.;Архитектурное освещение;5;алюминиевый с порошковым покрытием; -45…+40 °С;У1;П;I;I;GALAD Аврора LED;Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5°;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/avrora-do012/galad-avrora-led-48-medium-rgbw-mpc/;IP65;33;315;320;53;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;48;230;GALAD Аврора LED-48-Medium/RGBW/М PC;GALAD Аврора LED-48-Medium/RGBW/М PC;2;GALAD Аврора LED;0,95;1;11088; Лихославльский завод «Светотехника»
