;Частота##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;Body##OTHER##;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-40-shb_k50 (6000_740_RAL9023_0_ORS2_GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;6000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-40-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17325;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-40-ШО/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-40-sho-k50 (6000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;6000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-40-sho-k50-6000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Триумф LED-40-ШО/К50;GALAD Триумф LED-40-ШО/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17844;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-60-shb-k50 (9000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;9000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-60-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17330;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-60-ШО/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-60-sho-k50 (9000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;9000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-60-sho-k50-9000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Триумф LED-60-ШО/К50;GALAD Триумф LED-60-ШО/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17845;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-80-shb-k50 (12000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;12000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-80-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;80;230;GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17337;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-80-ШО/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-80-sho-k50 (12000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;12000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-80-sho-k50-12000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;80;230;GALAD Триумф LED-80-ШО/К50;GALAD Триумф LED-80-ШО/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17846;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-100-shb-k50 (15000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;15000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-100-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;100;230;GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17306;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-100-ШО/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-100-sho-k50 (15000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;15000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-100-sho-k50-15000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;100;230;GALAD Триумф LED-100-ШО/К50;GALAD Триумф LED-100-ШО/К50 (15000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);5;GALAD;0.95;1;17847;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-120-ШБ/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-120-shb-k50 (18000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;18000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-120-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;120;230;GALAD Триумф LED-120-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-120-ШБ/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17310;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-120-ШО/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-120-sho-k50 (18000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;18000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-120-sho-k50-18000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;120;230;GALAD Триумф LED-120-ШО/К50;GALAD Триумф LED-120-ШО/К50 (18000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17848;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-140-ШБ/К50 (21000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-140-shb-k50 (21000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;21000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-140-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;140;230;GALAD Триумф LED-140-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-140-ШБ/К50 (21000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17314;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-140-ШО/К50 (21000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-140-sho-k50 (21000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;21000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-140-sho-k50-21000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;140;230;GALAD Триумф LED-140-ШО/К50;GALAD Триумф LED-140-ШО/К50 (21000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17849;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-160-ШБ/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-160-shb-k50 (24000-740-RAL9023-0-ORS2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;24000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-160-sb-k50-24000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;160;230;GALAD Триумф LED-160-ШБ/К50;GALAD Триумф LED-160-ШБ/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17850;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-160-ШО/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-160-sho-k50 (24000-740-RAL9023-0-ORN2-GEN1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широкая осевая;12 лет;не более 6%;24000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±275;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-160-sho-k50-24000-740-ral9023-0-orn2-gen1/;65;150;315;825;Корпус Виктория Триумф 825 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;160;230;GALAD Триумф LED-160-ШО/К50;GALAD Триумф LED-160-ШО/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1);6;GALAD;0.95;1;17851;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-40-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS2_GEN1) (st-1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;6000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±276;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-40-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1-st-1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;40;230;GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);5;GALAD;0.95;1;18736;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-60-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS2_GEN1) (st-1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;9000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±277;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-60-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1-st-1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;60;230;GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);5;GALAD;0.95;1;18737;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);50;ПММА;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD triumf LED-80-shb_k50 (740_RAL9023_0_ORS2_GEN1) (st-1).IES;без управления;светильник;консоль;LED;ЭПРА;широка боковая;12 лет;не более 6%;12000;150;GALAD Триумф LED - это бюджетный светодиодный светильник для наружного освещения, сконструированный, чтобы обеспечить максимальную надежность и высокое качество освещения при доступной цене.;улицы и дороги;менее 5%;штампованый алюминий; -45…40 °С;У1;П;1;4000;3985±278;GALAD Триумф LED;отсутствует;0;https://galad.ru/catalog/outdoor/street/triumph/galad-triumph-led-80-shb-k50-740-ral9023-0-ors2-gen1-st-1/;65;150;290;635;Корпус Виктория Триумф 635 : Тип;130;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ17516.1., ГОСТ 15150-69;80;230;GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (СТ-1);GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (740/RAL9023/0/ORS2/GEN1) (СТ-1);5;GALAD;0.95;1;18738;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
