;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;Заглушка_S##OTHER##
GALAD Тандем LED-32-Extra Wide (1670/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-32-Extra Wide (1670-830-YW360F-0-R-D).IES;Extra Wide;1670;52;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-32-extra-wide-1670-830-yw360f-0-r-d/;66;52;125;125;262;32;GALAD Тандем LED-32-Extra Wide;GALAD Тандем LED-32-Extra Wide (1670/830/YW360F/0/R/D);15914;0
GALAD Тандем LED-32-Wide (1670/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-32-Wide (1670-830-YW360F-0-R-D).IES;Wide;1670;52;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-32-wide-1670-830-yw360f-0-r-d/;66;52;125;125;262;32;GALAD Тандем LED-32-Wide;GALAD Тандем LED-32-Wide (1670/830/YW360F/0/R/D);15913;0
GALAD Тандем LED-32-Medium (1670/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-32-Medium (1670-830-YW360F-0-R-D).IES;Medium;1670;52;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-32-medium-1670-830-yw360f-0-r-d/;66;52;125;125;262;32;GALAD Тандем LED-32-Medium;GALAD Тандем LED-32-Medium (1670/830/YW360F/0/R/D);15912;0
GALAD Тандем LED-32-Spot (1670/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-32-Spot (1670-830-YW360F-0-R-D).IES;Spot;1670;52;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-32-spot-1670-830-yw360f-0-r-d/;66;52;125;125;262;32;GALAD Тандем LED-32-Spot;GALAD Тандем LED-32-Spot (1670/830/YW360F/0/R/D);15911;0
GALAD Тандем LED-17-Extra Wide (1000/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-17-Extra Wide (1000-830-YW360F-0-R-D).IES;Extra Wide;1000;59;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-17-extra-wide-1000-830-yw360f-0-r-d/;66;59;125;125;262;17;GALAD Тандем LED-17-Extra Wide;GALAD Тандем LED-17-Extra Wide (1000/830/YW360F/0/R/D);15910;0
GALAD Тандем LED-17-Wide (1000/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-17-Wide (1000-830-YW360F-0-R-D).IES;Wide;1000;59;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-17-wide-1000-830-yw360f-0-r-d/;66;59;125;125;262;17;GALAD Тандем LED-17-Wide;GALAD Тандем LED-17-Wide (1000/830/YW360F/0/R/D);15909;0
GALAD Тандем LED-17-Medium (1000/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-17-Medium (1000-830-YW360F-0-R-D).IES;Medium;1000;59;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-17-medium-1000-830-yw360f-0-r-d/;66;59;125;125;262;17;GALAD Тандем LED-17-Medium;GALAD Тандем LED-17-Medium (1000/830/YW360F/0/R/D);15908;0
GALAD Тандем LED-17-Spot (1000/830/YW360F/0/R/D);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-17-Spot (1000-830-YW360F-0-R-D).IES;Spot;1000;59;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-17-spot-1000-830-yw360f-0-r-d/;66;59;125;125;262;17;GALAD Тандем LED-17-Spot;GALAD Тандем LED-17-Spot (1000/830/YW360F/0/R/D);15907;0
GALAD Тандем LED-10-Extra Wide (600/830/YW360F/0/R/S);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-10-Extra Wide (600-830-YW360F-0-R-S).IES;Extra Wide;600;60;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-10-extra-wide-600-830-yw360f-0-r-s/;66;60;125;125;262;10;GALAD Тандем LED-10-Extra Wide;GALAD Тандем LED-10-Extra Wide (600/830/YW360F/0/R/S);16130;1
GALAD Тандем LED-10-Wide (600/830/YW360F/0/R/S);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-10-Wide (600-830-YW360F-0-R-S).IES;Wide;600;60;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-10-wide-600-830-yw360f-0-r-s/;66;60;125;125;262;10;GALAD Тандем LED-10-Wide;GALAD Тандем LED-10-Wide (600/830/YW360F/0/R/S);16129;1
GALAD Тандем LED-10-Medium (600/830/YW360F/0/R/S);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-10-Medium (600-830-YW360F-0-R-S).IES;Medium;600;60;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-10-medium-600-830-yw360f-0-r-s/;66;60;125;125;262;10;GALAD Тандем LED-10-Medium;GALAD Тандем LED-10-Medium (600/830/YW360F/0/R/S);16128;1
GALAD Тандем LED-10-Spot (600/830/YW360F/0/R/S);3000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD tandem LED-10-Spot (600-830-YW360F-0-R-S).IES;Spot;600;60;3000;https://galad.ru/catalog/outdoor/architectural/tandem/galad-tandem-led-10-spot-600-830-yw360f-0-r-s/;66;60;125;125;262;10;GALAD Тандем LED-10-Spot;GALAD Тандем LED-10-Spot (600/830/YW360F/0/R/S);16127;1
