;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС в зоне слепимости##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Extra Wide (1-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Extra Wide ;не более 10%;14000;140;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-extra-wide-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;140;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;100;230;GALAD Урал LED-100-Extra Wide ;GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19537; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Medium (1-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Medium ;не более 10%;13500;135;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-medium-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;135;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;100;230;GALAD Урал LED-100-Medium ;GALAD Урал LED-100-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19538; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Wide (1-840-RAL7035-D-230-V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Wide ;не более 10%;13500;135;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-wide-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;135;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;100;230;GALAD Урал LED-100-Wide ;GALAD Урал LED-100-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19539; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-150-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-150-Extra Wide (1-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Extra Wide ;не более 10%;21200;141;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-150-extra-wide-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;141;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Урал LED-150-Extra Wide ;GALAD Урал LED-150-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19540; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-150-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-150-Medium (1-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Medium ;не более 10%;20500;137;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-150-medium-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;137;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Урал LED-150-Medium ;GALAD Урал LED-150-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19541; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-150-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-150-Wide (1-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Wide ;не более 10%;20500;137;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-150-wide-1-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;137;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;150;230;GALAD Урал LED-150-Wide ;GALAD Урал LED-150-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19542; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Extra Wide (1-14000-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Extra Wide ;не более 10%;14500;145;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-extra-wide-1-14000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;145;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Extra Wide ;GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19543; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Medium (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Medium (1-14000-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Medium ;не более 10%;14000;140;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-medium-1-14000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;140;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Medium ;GALAD Урал LED-100-Medium (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19544; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Wide (1-14000-840-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Wide ;не более 10%;14000;140;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-wide-1-14000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;140;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Wide ;GALAD Урал LED-100-Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19545; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Extra Wide (1-15000-740-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Extra Wide ;не более 10%;15500;155;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-extra-wide-1-15000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;155;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Extra Wide  ;GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19546; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Medium (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Medium (1-15000-740-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Medium ;не более 10%;15000;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-medium-1-15000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;150;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Medium ;GALAD Урал LED-100-Medium (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19547; Лихославльский завод «Светотехника»
GALAD Урал LED-100-Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;50;70;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Ural LED-100-Wide (1-15000-740-RAL7035-D-230V-0-GEN1).IES;Светильник ;установка на лире ;LED;ЭПРА;нет данного парамера;Wide ;не более 10%;15000;150;Силикатное закаленное стекло;GALAD Урал LED - бюджетное и эффективное решение для помещений с высокими потолками (от 6 до 20 метров), ангаров, а также спортивных объектов. Высокая степень защиты от окружающей среды и электромагнитный источник питания повышенной надёжности обеспечат долгий срок службы.;Промышленное освещение;1; -45…+40 °С;У1;П;I;I;4000;3985±275;GALAD Урал LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/industrial/ural/galad-ural-led-100-wide-1-15000-840-ral7035-d-230v-0-gen1/;IP54;150;339;451;290;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;100;230;GALAD Урал LED-100-Wide ;GALAD Урал LED-100-Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1) ;8.1;GALAD  Урал  LED;0.95;1;19548; Лихославльский завод «Светотехника»
