;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС в зоне слепимости##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Корпус##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Арис ДВО03-20-101;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-20-101.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2500;125;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-20-101-uhl4-aris/;IP20;125;295;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54350;20;230;GALAD Арис ДВО03-20-101;GALAD Арис ДВО03-20-101;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07833;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-20-102;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-20-102.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2300;115;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-20-102-uhl4-aris/;IP20;115;295;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54351;20;230;GALAD Арис ДВО03-20-102;GALAD Арис ДВО03-20-102;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07834;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-20-103;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-20-103.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2400;120;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-20-103-uhl4-aris/;IP20;120;295;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54352;20;230;GALAD Арис ДВО03-20-103;GALAD Арис ДВО03-20-103;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07835;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-001;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-001.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3400;113;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-001-uhl4-aris/;IP20;113;595;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-001;GALAD Арис ДВО03-40-001;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;04741;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-002;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-002.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3200;107;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-002-uhl4-aris/;IP20;107;595;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-002;GALAD Арис ДВО03-40-002;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;04742;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-003;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-003.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3300;110;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-003-uhl4-aris/;IP20;110;595;595;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-003;GALAD Арис ДВО03-40-003;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;04743;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-201;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-201.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3400;113;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-201-uhl4-aris/;IP20;113;295;1195;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-201;GALAD Арис ДВО03-40-201;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07836;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-202;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-202.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3200;107;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-202-uhl4-aris/;IP20;107;295;1195;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-202;GALAD Арис ДВО03-40-202;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07837;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДВО03-40-203;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DVO03-40-203.ies;без управления;Светильник ;встраиваемый;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3300;110;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dvo03-40-203-uhl4-aris/;IP20;110;295;1195;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДВО03-40-203;GALAD Арис ДВО03-40-203;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07838;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-20-101;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-20-101.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2500;125;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-20-101-uhl4-aris/;IP20;125;300;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;20;230;GALAD Арис ДПО03-20-101;GALAD Арис ДПО03-20-101;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07842;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-20-102;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-20-102.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2300;115;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-20-102-uhl4-aris/;IP20;115;300;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;20;230;GALAD Арис ДПО03-20-102;GALAD Арис ДПО03-20-102;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07843;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-20-103;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-20-103.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;2400;120;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-20-103-uhl4-aris/;IP20;120;300;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;20;230;GALAD Арис ДПО03-20-103;GALAD Арис ДПО03-20-103;3,6;GALAD Арис LED;0,95;1;07844;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-001;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-001.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3400;113;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-001-uhl4-aris/;IP20;113;600;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-001;GALAD Арис ДПО03-40-001;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07839;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-002;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-002.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3200;107;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-002-uhl4-aris/;IP20;107;600;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-002;GALAD Арис ДПО03-40-002;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07840;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-003;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-003.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3300;110;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-003-uhl4-aris/;IP20;110;600;600;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-003;GALAD Арис ДПО03-40-003;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07841;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-201;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-201.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3400;113;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-201-uhl4-aris/;IP20;113;300;1200;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-201;GALAD Арис ДПО03-40-201;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07845;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-202;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-202.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3200;107;светостабилизированный поликарбонат;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-202-uhl4-aris/;IP20;107;300;1200;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-202;GALAD Арис ДПО03-40-202;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07846;Кадошкинский электротехнический завод
GALAD Арис ДПО03-40-203;50;80;5000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD Aris DPO03-40-203.ies;без управления;Светильник ;потолочный;LED;драйвер;нет данного парамера;косинусная;10 лет;не более 10%;3300;110;светотехнический акрил;GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.;Офисно-административное освещение;3;алюминиевый корпус; +1…+35 °С;УХЛ4;П;I;I;3500;3465±245;GALAD Арис LED;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/aris/dpo03-40-203-uhl4-aris/;IP20;110;300;1200;60;ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 54353;30;230;GALAD Арис ДПО03-40-203;GALAD Арис ДПО03-40-203;5,4;GALAD Арис LED;0,95;1;07847;Кадошкинский электротехнический завод
