;Частота##OTHER##;Цветопередача##OTHER##;Цвет температуры##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Тип устройства управления светодиодами##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип монтажной поверхности##OTHER##;Тип источника света##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип КСС##OTHER##;Срок службы##OTHER##;Снижение светового потока во время разгорания##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Световая отдача##OTHER##;Рассеиватель##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;Коэффициент пульсации##OTHER##;Климатическое исполнение##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Класс светораспределения##OTHER##;Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Диапазон цветовой температуры##OTHER##;Группа модели##OTHER##;Возможный угол наклона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Только_вкладной##OTHER##;URL##OTHER##;IP##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Обозначение##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Наименование краткое##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##
GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/П/4000/6060;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom IP54 LED-35_v_p_4000_6060.IES;без управления;светильник;встраеваемый;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3600;103;ПММА;GALAD Эконом IP54 LED - это потолочный светильник с высокой степенью защиты, который востребован в целом ряде отраслей - это и медицинские кабинеты и расположение на улице под навесом, пищевые производства, объекты, где существует повышенная вероятность попадания частиц в светильник.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;0;1;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom-ip54/galad-econom-ip54-led-35-v-p-4000-6060/;54;103;595;595;45;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/П/4000/6060;GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/П/4000/6060;3.2;GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/П/4000/6060;0.95;1;11827;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/6060;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom IP54 LED-35_p_p_4000_6060.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3600;103;ПММА;GALAD Эконом IP54 LED - это потолочный светильник с высокой степенью защиты, который востребован в целом ряде отраслей - это и медицинские кабинеты и расположение на улице под навесом, пищевые производства, объекты, где существует повышенная вероятность попадания частиц в светильник.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom-ip54/galad-econom-ip54-led-35-p-p-4000-6060/;54;103;595;595;45;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/6060;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/6060;3.2;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/6060;0.95;1;11830;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230;50;80;4000;C:\ProgramData\Autodesk\IES\BL_group\GALAD ekonom IP54 LED-35_p_p_4000_1230.IES;без управления;светильник;потолочный;LED;ЭПРА;Косинусная;12 лет;не более 6%;3600;103;ПММА;GALAD Эконом IP54 LED - это потолочный светильник с высокой степенью защиты, который востребован в целом ряде отраслей - это и медицинские кабинеты и расположение на улице под навесом, пищевые производства, объекты, где существует повышенная вероятность попадания частиц в светильник.;офисное;менее 5%; 1…35 °С;УХЛ4;П;1;4000;3985±275;GALAD Эконом LED;0;0;0;https://galad.ru/catalog/indoor/office/ekonom-ip54/galad-econom-ip54-led-35-p-p-4000-1230/;54;103;297;1197;45;ГОСТ 15150-69;35;230;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230;3.2;GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230;0.95;1;11833;АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
